Data/hora: 01/06/2024 13:47:31

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 10/10/2005
Data da última atualização: | 08/08/2014
Autoria: | HEINEMANN, A. B.
Afiliação: | ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN, CNPAF.
Título: | Otimização do manejo da irrigação do feijoeiro comum utilizando o modelo CROPGRO.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2003.
Páginas: | 29 p.
Série: | (Embrapa Arroz e Feijão. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 6).
Idioma: | Português
Conteúdo: | No plantio da primavera, na região de Londrina, no Estado do Paraná, períodos de seca podem ocasionar significativa redução nos rendimentos do feijão. Porém, o uso de irrigação pode possibilitar a obtenção de produtividades elevadas e reduzir os riscos associados à variabilidade das condições climáticas. Sistemas de irrigação por pivô central são comumente utilizados na cultura do feijoeiro na região e são operados para completarem uma revolução em períodos de mais de um dia. No entanto, os modelos de simulação de crescimento de culturas assumem a irrigação de uma determinada área num mesmo dia. Este trabalho apresenta modificações realizadas no modelo de simulação de crescimento CROPGRO visando a fornecer aos irrigantes da região informações para tomadas de decisões que simulem as situações práticas do manejo de irrigação. O modelo modificado considera o número de dias que o pivô central requer para completar uma revolução. Diferentes turnos de rega foram simulados adotando-se sistemas pivô central com diferentes capacidades de aplicação de água e os resultados foram avaliados para a cultura do feijão em função da renda líquida para o Estado do Paraná. Os turnos de rega avaliados incluem a revolução do equipamento de irrigação em um, dois ou três dias. Foram aplicados seis diferentes níveis críticos de umidade do solo para determinar o momento de irrigação, variando-se de 40 a 90% da capacidade de água disponível (CAD) no solo. A capacidade do sistema de irrigação pivô central que maximizou a renda líquida foi a correspondente à aplicação de uma lâmina de 6 mm dia-1. O turno de rega que resultou na máxima renda líquida foi irrigar a área em um dia, quando o nível crítico de umidade do solo nos primeiros 30 cm do perfil do solo foi de 70 a 80% da capacidade de água disponível no solo (CAD).
Palavras-Chave: | DSSAT; Modelos de crescimento.
Thesagro: | Feijão; Irrigação; Phaseolus Vulgaris.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPAF/23035/1/bolpesq_6.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (23035-1) - UMT - FL - DD - BPD 006 - CNPAF - 2003.bpd06 - DIS