Data/hora: 04/06/2024 08:11:22

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 31/07/2015
Data da última atualização: | 19/08/2015
Autoria: | FAY, E. F.; ABAKERLI, R. B.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de.
Afiliação: | ELISABETH FRANCISCONI FAY, CNPMA; ROSANGELA BLOTTA ABAKERLI, Embrapa Meio Ambiente; MARIA APARECIDA ROSA, CNPMA; DEBORA RENATA CASSOLI DE SOUZA, CNPMA.
Título: | Otimização da separação cromatográfica de dissulfeto de carbono para aplicação na análise de resíduos de ditiocarbamatos por CG/FPD.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 3., 2005, Madrid. Libro de comunicaciones: tomo I. Madrid: Ministério da Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005. p. 291-293.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram otimizadas as condições para separação cromatográfica de CS2 na análise de ditiocarbamatos por cromatografia gasosa utilizando detector fotométrico de chama no modo enxofre. Foram utilizadas as colunas capilares: Chrompack CP-SIL 8-CB de 5% fenil 95% metilpolisiloxano de 50m x 0,32mm x 1,2mm; Restek RTX-1, 100% dimetilpolisiloxano com 30m x 0,32mm x 4mm e a megabore de poliestireno divinilbenzeno, HP PLOT-Q de 30m x 0,53mm x 40mm. Para cada coluna foi obtido o limite de detecção de 0,05mg mL-1; 0,27mg mL-1 e 0,03mg mL-1, respectivamente. A coluna HP Plot-Q foi a que permitiu melhor quantificação do dissulfeto de carbono tendo apresentado resolução e simetria de pico muito superior as demais colunas avaliadas.
Palavras-Chave: | Dissulfeto de carbono; Ditiocarbamato.
Thesagro: | Cromatografia; Cromatografia Gasosa; Resíduo.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127293/1/2005AA-082.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (14222-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_082 - DIS