Data/hora: 04/06/2024 05:37:57

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 11/05/2010
Data da última atualização: | 06/07/2010
Autoria: | ALMEIDA, C. O. S. de.
Afiliação: | Cristiana Oliveira Silva de Almeida, UnB.
Título: | Erosividade das chuvas no Estado de Mato Grosso.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | 2009.
Páginas: | 83 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação ( Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade de Braília, Brasília, DF.
Conteúdo: | Considerando a importância do setor agrícola sobre o planejamento conservacionista e a gestão de recursos hídricos aliados ao fato do caráter agrícola do Estado do Mato Grosso, é de fundamental importância o desenvolvimento de pesquisas que auxiliem agricultores e técnicos no planejamento de uso e manejo do solo visando uma agricultura sustentável. Desta forma objetivou-se com o presente trabalho determinar a erosividade da chuva para as estações meteorológicas exigentes no Estado de Mato Grosso, bem como fazer a sua espacialização para as demais localidades do Estado desprovidas de estações. O trabalho foi dividido em 4 etapas: a primeira em calcular a erosividade da chuva (El30), utilizando a metodologia para a estimativa da energia cinética proposta por Foster et al., 1981, o coeficiente da chuva (Rc), segundo a metodologia proposta por Lombardi Neto (1977), e as relações entre El30 e Rc para 10 estações pluviográficas do estado de Mato Grosso (MT). A segunda consistiu em ajustar equações que permitissem estimar o El30 mensal a partir de valores de Rc mensal. A terceira correspondeu da aplicação dessas equações para estimar o El30 mensal das 105 estações desprovidas de dados pluviográficos. A escolha das equações foi baseada na semelhança do regime pluviométrico entre as estações obtida a partir de estudo de correlação da precipitação média diária das estações pluviográficas e pluviométricas. Por fim, a quarta etapa constitui em gerar os mapas de isoerosividade que foi realizada por meio de ajustes de semivariogramas para posterior interpolação utilizando-se a técnica da Krigagem. As equações ajustadas a partir dos dados das estações providas de pluviógrafos, a exceção da estação Poxoréu, foram significativas (p=0,01) e com coeficientes de determinação (R2) elevados, variando entre 0,67 a 0,99. Após aplicação dessas equações aos dados de Rc das 105 estações pluviométricas no Estado observou-se que, de maneira geral, as chuvas mais erosivas foram concentradas no período de outubro a março para todas as estações analisadas, sendo verificada neste período concentração de 77% a 94% da erosividade média anual. Na estação Passagem da BR309 encontro-se o maior índice de erosividade da chuva (13.122 MJ.mm.(ha.h.ano)-1) enquanto que o menor índice foi observado na estação General Carneiro (3.895,2 MJ.mm/ha.h.ano)-1). Com os mapas de isoerosividade media mensal foi possível verificar que os maiores valores de El30 ocorreram nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março nos quais, de maneira geral, variam de 700 a 2.200 MJ.mm.(ha.h)-1, concentrando os maiores valores na região norte do Estado. Nos meses que apresentaram menores índices de erosividade El30, os maiores valores incidiram na região sul. Os valores de erosividade média anual das chuvas (R) para o Estado de Mato Grosso variaram de 4.000a 13.000 MJ.mm(ha.h.ano)-1. Com relação à distribuição espacial de R para o Estado , pôde-se verificar que os maiores valores de R foram registrados na região norte e parte da região sul, com valores R superiores a 10.000 MJ.mm.(ha.h.ano)-1. Esses resultados permitiram tirar as seguintes conclusões:a erosividade da chuva dos locais estudados possui diferenças expressivas entre si devido ás características fisiográficas e à localização das estações, motivo pelo qual não é recomendado utilizar valores de R de uma local para outro; com exceção da Estação Poxoréu, o modelo potencial foi significativo para representar a relação do El30 com o Rc; os maiores potenciais erosivos das chuvas concentram-se no período de outubro a março, isto é, período, para maioria das estações no Estado do Mato Grosso, com maiores possibilidades de erosão hídrica; e com base no mapa de distribuição espacial da erosividade média anual foi possível dividir o Estado de Mato Grosso em três zonas de erosividades semelhantes: média a alta, alta e muito alta.
Palavras-Chave: | Coeficiente da chuva (Rc); Dados pluviográficos.
Thesagro: | Erosão.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)

Exemplares:

CPAC - (31829-1) - ADD - TS - PP - T025/09 - ALM - T025/09 - DIS
CPAO - (32526-1) - ADD - TS - PP - T 03/09 -  - 10.00014 - DIS