Data/hora: 09/06/2024 18:05:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	13/05/1996	
Data da última atualização: 	19/10/2023	
Autoria: 	ALVARENGA, R. C.	
Afiliação: 	RAMON COSTA ALVARENGA, CNPMS.	
Título: 	Alterações físicas em um Latossolo Roxo Eutrófico do Triângulo Mineiro, causadas pelo preparo e por sistemas de manejo da palhada do milho (Zea mays, L.).	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	1982.	
Páginas: 	75 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.	
Conteúdo: 	Neste trabalho, os parametros analisados originaram-se de um ensaio de campo que vem sendo conduzido em um Latossolo Roxo situado no municipio de Capinopolis, no Triangulo Mineiro, desde 1972. A amostragem foi feita no ano agricola de 80/81, quando o milho ja se encontrava no final de seu ciclo vegetativo. Foram estudadas variacoes no estado de agregacao do solo por meio de peneiramento umido e seco, densidade aparente, porosidade total, distribuicao de poros por classes de diametro, contribuicao de particulas de diametro < 2,0mm em agregados > 2,0mm estaveis em agua e condutividade hidraulica saturada, causadas pelos efeitos dos arados de aiveca ou disco utilizados no preparo do solo, associados as praticas de manejo da palhada do milho realizadas com a enxada rotativa, queima, grade pesada e rocadeira executados logo apos a colheita ou imediatamente antes das operacoes de preparo do solo para o plantio. Para determinar a estabilidade de agregados, densidade aparente e porosidade total, foram amostrados, densidades de 0 a 10, de 10 a 20 cm. Nas condicoes em que este trabalho foi realizado, com base nos resultados obtidos, concluiu- se que: a) Os tratamentos com arado de disco e manejo da palhada realizado antes do plantio mantiveram o solo com maior percentagem de agregados > 2,0mm, ao passo que o arado de aiveca e o manejo da palhada executado logo apos a colheita foram os tratamentos que condicionaram uma estrutura com maior quantidade de agregados < 2,0mm. b) Os resultados da percentagem de agregados > 2,0 mm foram semelhantes ao do DMG, obtido considerando todas as classes de agregados do solo. c) Objetivando manter a estrutura do solo em condicoes de permitir maior infiltracao e aeracao, a rocadeira foi o tratamento mais indicado. d) A qualidade de inversao da leiva parece ter sido a causa da diferenca entre os arados, principalmente das diferencas no estado de agregacao, densidade aparente e porosidade total. e) Verificou-se uma relacao direta entre percentagem de poros < 0,03 mm e densidade aparente e percentagem de agregados de menor diametro. f) A reducao no diametro dos poros e os aumentos nos valores da densidade aparente causaram uma reducao na condutividade hidraulica saturada na profundidade de 10 a 20cm.	
Palavras-Chave: 	Alteracoes fisicas; Brasil; Capinopolis; Fodder; Maize; Management; Management system; Minas Gerais; Physical alterations; Physics properties; Propriedades fisicas; Sistema de manejo; Sistemas de manejo; Soil chemicophysical properties; Solos; Triangulo Mineiro.	
Thesagro: 	Física do Solo; Latossolo Roxo; Manejo; Manejo do Solo; Mecanização Agrícola; Milho; Palhada; Porosidade; Solo; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Ferralsols; mechanization; soil; soil management.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/90210/1/D-Ramon-Alvarenga.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (6048-1) - ADD - TS - PP - TS 011/1982 -  - TS011/1982 - DIS
CNPS - (4095-1) - ADD - TS - -- - 82009 - ALV/82 - 1997.00644 - DIS
CNPMS - (2529-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS
CPAC - (20077-1) - ADD - TS - -- - T005/82 - ALV - T005/82 - DIS