Data/hora: 08/06/2024 04:10:20

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 02/01/2015
Data da última atualização: | 21/01/2015
Autoria: | ALVES, S. T.
Afiliação: | Sumara Teixeira Alves, UNB.
Título: | Fatores que influenciam na fermentação etanólica do hidrolisado de Eucalyptus urophylla.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | 2014.
Páginas: | 52 f.
Descrição Física: | il., color.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
Orientador: Prof. Dr. Brenno Amaro da Silveira Neto ; Coorientadora CNPAE: Dra. Sílvia Belém Gonçalves.

Conteúdo: | Na busca de novas tecnologias, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas visando à produção de energias mais limpas. Uma das fontes de energias renováveis mais pesquisadas são os resíduos de biomassas lignocelulósicas , como a madeira de eucalipto , que fornecem materiais com o celulose, hemicelulose e lignina, para a produção de biocombustíveis, como briquetes e etanol. A biomassa estudada foi o eucalipto da espécie Eucalyptus urophylla. O processo de conversão destes matériais a etanol é separado em três etapas ? pré-tratamento ? hidrólise ? fermentação. O pré-tratamento foi realizado em duas etapas a primeira foi ácida com 1,5 % de H2SO4 e a segunda etapa foi alcalina com 4% de NaOH. Em seguida foi realizada a etapa de hidrólise enzimática. Na etapa de fermentação foi analisado o comportamento da levedura Saccharomyces cerevisiae, que é largamente utilizada no processo de fermentação. O pré-tratamento tem o objetivo de disponibilizar a celulose presente na biomassa e a hidrólise enzimática de quebrar esta celulose em glicose. Durante os procedimentos de pré-tratamento há a formação de compostos inibidores que podem interferir na fermentação, sendo o rendimento do etanol comprometido. Estes produtos são os derivados do furano, como o furfural e o 5 - hidroximetilfurfural, os ácidos alifáticos, como o ácido acético, e os derivados fenólicos. O foco deste trabalho é avaliar a produção de etanol a partir da celulose resultante das etapas citadas acima. Na fermentação do meio hidrolisado a levedura não se desenvolveu completamente e a produção de etanol não foi eficiente. Com isso, foram analisados diferentes meios de fermentação e foi constado que além da presença de inibidores no meio hidrolisado, há a falta de nutrientes para o crescimento do microrganismo, pois a levedura obteve resultados opostos quando analisado o meio sintético contendo inibidores e o meio hidrolisado suplementado com sais minerais.
Palavras-Chave: | Biomassas lignocelulósicas; Conversão de biomassa; Pré-tratamento; Produção de etanol.
Thesagro: | Eucalyptus Urophylla; Fermentação; Hidrolise.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114710/1/Dissertau00E7u00E3o-de-mestrado-Sumara-Teixeira-Alves.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2536-1) - UPC - TS - DD -  -  -  - DIS