Data/hora: 09/06/2024 02:48:11

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 17/11/1997
Data da última atualização: | 07/11/2023
Autoria: | GONZAGA NETO, L.; AMARAL, M. G. do; LEODIDO, J. M. C.
Afiliação: | LUIZ GONZAGA NETO, CPATSA.
Título: | Desfolha quimica e inducao de brotacao da goiabeira, cv. Paluma.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DA GOIABEIRA, 1.,1997, Jaboticabal, Sao Paulo. Anais... Jaboticabal: UNESP-FCAVJ/FUNEP/GOIABRAS, 1997.
Páginas: | p. 173.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As areas irrigadas do Nordeste brasileiro tem apresentado um crescimento significativo. Nestes polos de irrigacao a fruticultura apresenta destaque importante, sendo a goiabeira uma cultura que tem despertado o interesse dos produtores. Estima-se, hoje, somente no submedio Sao Francisco uma area plantada proxima de 600 a 700 hectares. A irrigacao nesta regiao proporciona a goiabeira varios surtos de crescimento, o que possibilita colheitas quase continuas durante todo o ano. Isto alem de dificultar o controle das principais pragas dos frutos, nao permite ao pequeno irrigante, um volume de frutos que lhe assegure algumas vantagens competitivas. Considerando estes aspectos foi desenvolvido um estudo com o objetivo de uniformizar a queda das folhas, induzindo a planta a uma brotacao uniforme, o que resultaria numa floracao, frutificacao e colheita tambem uniforme dos frutos, e com reducao do ciclo de colheita. O experimento foi desenvolvido num vertissolo, empregando-se um delineamento experimental de blocos ao acaso, com tres plantas por parcela e tres repeticoes. Os tratamentos resultaram da combinacao de tres concentracoes de ureia (5, 10 e 15%) e quatro concentracoes de cianamida hidrogenada (1,5; 2,0; 2,5 e 3,0%), alem da inclusao de dois tratamentos adicionais (poda sem aplicacao; e sem poda e sem aplicacao). Foram avaliados: percentual visual de desfolha; producao por planta; numero de frutos e ciclo de colheita. A aplicacao de ureia a 10 ou 15% redundou em um desfolhamento estimado de 70 a 80% da planta, em relacao a testemunha. Apesar de nao ter havido diferenca estatistica entre os tratamentos, quanto a producao, numero e peso medio dos frutos, verificou-se, Tabela 1, que a desfolha manual e poda sem aplicacao quimica (pratica do produtor) resultou na menor producao absoluta registrada, 42,3 kg/planta/safra, enquanto que a utilizacao da ureia, como desfolhante, associada a aplicacao da cianamida hidrogenada, proporcionou producao de 68,73 kg/planta/safra. Verificou-se tambem, mesmo nao sendo detectada diferencas estatistica, que em termos absoluto houve ganho que nao se refere ao numero e peso medio do fruto, quando se utilizou a desfolha quimica com ureia, seguida da poda e aplicacao da cianamida hidrogenada. Conclui-se por isso, que a pratica da desfolha quimica com a utilizacao da ureia e aplicacao de cianamida hidrogenada apresenta vantagens quando comparada ao tratamento tradicional adotado pelos produtores de goiaba do Submedio Sao Francisco.
Palavras-Chave: | Guava; Induction; Submedio Sao Francisco; Variedade Paluma.
Thesagro: | Brotacao; Desfolha Artificial; Goiaba; Indução; Irrigação.
Thesaurus Nal: | Brazil; sprouting.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/203778/1/DESFOLHA-QUIMICA-E-INDUCAO-DE-BROTACAO-DA-GOIABEIRA-CV..pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7267-1) - UPC - RA - PP - 634.421 - S612a -  - DIS