Data/hora: 05/06/2024 13:02:11

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 18/10/2001
Data da última atualização: | 18/10/2001
Autoria: | ANDRADE, N. S. de O.
Título: | Qualidade geometrica de imagens JERS-1 (SAR) e Radarsat (modos S2 e S3) em ambiente de floresta tropical (Rondonia).
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | 2000.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (INPE-7503-TDI/718).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - INPE , Sao Jose dos Campos.
Conteúdo: | As imagens de radares de abertura sintetica apresentam distorcoes geometricas que sao causadas por diversas fontes. Este trabalho tem como objetivo quantificar a qualidade geometrica de imagens dos satelites RADARSAT, tipo path image, no modo standard de imageamento, com posicoes de feixe S2 e S3 e JERS-1, com nivel de processamento 2.1, adquiridas na regiao de Ariquemes-RO. Um conjunto de pontes de controle, coletados com o uso de GPS foram adquiridos na area de estudo e processados diferencialmente, a fim de serem utilizados na avaliacao da qualidade geometrica das imagens SAR. Os erros planimetricos e altimetricos destes pontos foram da ordem de 1,11 metros e 2,19 metros, respectivamente. Os pontos foram utilizados para avaliacao das caracteristicas geometricas das imagens, pela analise das distancias lineares e angulos formados pelos mesmos. As imagens nao corrigidas geometricamente apresentaram erros relativos de escala e rotacao da ordem de 2 pixels. As mesmas imagens depois de geometricamente corrigidas (geocodificadas e ortoretificadas) apresentaram reducao dos erros relativos de escala e rotacao da ordem de 1/3 do pixel (4,17 metros). A Qualidade Geometrica Absoluta das imagens foi avaliada pela sobreposicao e analise visual de feicoes lineares adquiridas com GPS (estradas), sobre as imagens corrigidas. Um conjunto de pontos de teste foi utilizado para avaliar a exatidao absoluta e relativa das imagens de radar que sofreram correcao geometrica atraves do processo de geocodificacao e orto-retificacao. Os resultados obtidos com o calculo da exatidao absoluta e relativa destas imagens ratificam os resultados obtidos a partir da avaliacao da qualidade geometrica das mesmas, visto que os resultados sao bastante similares. A partir do calculo da exatidao absoluta das imagens geocodificadas e orto-retificadas conclui-se que os erros de localizacao absoluta sao menores do que um pixel, variando de 5,42 metros a 12,24 metros para as imagens geocodificadas e de 5,62 metros a 11,72 metros para as imagens orto-retificadas. As imagens com as caracteristicas das utilizadas neste estudo, ou seja, angulos de incidencia variando de 24 a 31 graus (RADARSAT S2), 30 a 37 graus (RADARSAT S3) e 32 a 38 graus (JERS-1) adquiridas em regioes com moderada variacao altimetrica (a area de estudo apresenta variacoes de 100 a 376 metros), apresentaram erros geometricos compativeis com os erros aceitaveis para a confeccao de cartas-imagens nas escalas de 1:40.000, 1:25.000 ou 1:20.000, dependendo da classe da carta a ser produzida.
Palavras-Chave: | Brasil; Remote senging; Rondonia.
Thesagro: | Floresta Tropical; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | Brazil; tropical rain forests.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (16904-1) - ADD - TS - -- - T 35/00 -  - 2001.00028 - DIS