Data/hora: 13/06/2024 16:39:37

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/09/2017
Data da última atualização: | 22/01/2018
Autoria: | ANDRADE JUNIOR, A. S. de; NOLETO, D. H.; BASTOS, E. A.; MOURA, M. S. B. de; ANJOS, J. C. R. dos.
Afiliação: | ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; DONAVAN HOLANDA NOLETO, UFC; EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; JOÃO CARLOS ROCHA DOS ANJOS, Professor, UFPI, Bom Jesus, PI.
Título: | Demanda hídrica da cana-de-açúcar, por balanço de energia, na microrregião de Teresina, Piauí.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Agrometeoros, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 229-238, ago. 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi quantificar a demanda hídrica da cana-de-açúcar, por meio do método de balanço de energia (razão de Bowen), na microrregião de Teresina, Piauí. O experimento foi conduzido na Usina COMVAP, na microrregião de Teresina, Piauí. A cultivar utilizada foi a RB867515, irrigada por pivô central. Para a estimativa de evapotranspiração da cultura (ETc) usou-se uma torre equipada com sensores microeletrônicos instalada no centro de um talhão de 10 ha. A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método Penman-Monteith. A análise de consistência física dos dados de ETc mostrou que 33,9% dos 406 dias monitorados foram consistentes. A ETc média diária foi de 5,3 mm, totalizando uma demanda de 2.650 mm, para os 498 dias do ciclo. O coeficiente de cultivo (Kc) médio por fase foi de 0,9 (crescimento rápido), 1,32 (máximo desenvolvimento) e 1,07 (maturação).
Palavras-Chave: | Cana-de-açúcar; Coeficiente de cultura; Razão de Bowen.
Thesagro: | Balanço de energia; Saccharum Officinarum.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/163430/1/Magna-4.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (56803-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAMN - (31866-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS