Data/hora: 06/06/2024 22:45:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2014	
Data da última atualização: 	08/08/2014	
Autoria: 	BOA, A. C.; GONÇALVES, F. G.; OLIVEIRA, J. T. da S.; PAES, J. B.; ARANTES, M. D. C.	
Título: 	Resíduos madeireiros de eucalipto colados com resina ureia formaldeído à temperatura ambiente.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 279-288, jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Existem diversas alternativas para o uso dos resíduos madeireiros, sendo a colagem da madeira uma destas. Além de permitir a utilização dos resíduos gerados durante as operações de processamento da madeira, a produção de painéis agrega valor ao produto, permitindo a produção de peças com dimensões superiores às da madeira serrada. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de juntas coladas com ureia formaldeído a partir de resíduos madeireiros de eucalipto classificados como lenha. Neste estudo avaliou-se a colagem de resíduos madeireiros ao serem testadas duas classes de densidade da madeira, CI (? 0,65 g.cm-3) e CII (> 0,65 g.cm-3), e cinco gramaturas do adesivo ureia formaldeído, 150, 200, 250, 300 e 350 g.m-2, sendo realizado o ensaio de resistência ao cisalhamento da linha de cola e a avaliação da falha na madeira. Madeiras de menores densidades exibiram melhor qualidade de colagem e a gramatura de 350 g.m-² proporcionou melhor resistência na linha de cola para ambas as classes de densidade.	
Palavras-Chave: 	Eucalypt wood; Glued joint; Junta colada; Madeira de eucalipto; Resíduo madeireiro; Waste timber.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52643-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS