Data/hora: 01/06/2024 01:07:31

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 26/09/2001
Data da última atualização: | 02/09/2004
Autoria: | ASSIS, F. N. de; VERONA, L. A. F.
Título: | Consumo de Agua e Coeficiente de Cultura do Sorgo.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.26, n.5, p.665-670, maio.1991
Idioma: | Português
Conteúdo: | 0 consumo de água, assumido como sendo igual à Evapotranspiração Máxima (ETm) e o Coeficiente de Cultura (Kc) do sorgo sacarino foram estimados com base nas medidas de Etin realizadas em evapotranspirômetro de nível de água constante e da Evapotranspiraçáo de Referência (ETo) calculada pelos métodos de Penman, Classe A e Radiação. A ETm no cicio de 130 dias foi da ordem de 460 min. Os valores de Kc, correspondentes aos estágios iniciais do desenvolvimento da cultura e aos valores máximos, foram semelhantes aos recomendados pela FAO. No final do ciclo os valores estimados de Kc foram superiores aos da FAO em cerca de 30%. Foi observada estreita correlação entre a ETm (mm/dia) e o índice de Área Foliar (IAF) da cultura. A eficiência de uso de água foi da ordem de 56,7 Mg/ha/dia.
Palavras-Chave: | eficiência de uso de água; Índice de Área Foliar (IAF); sorgo sacarino.
Thesagro: | Evapotranspiração; Sorghum Bicolor.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20838/1/pab08_maio_91.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20838-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS