Data/hora: 09/06/2024 05:27:04

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/01/2006
Data da última atualização: | 30/03/2006
Autoria: | ALVES, C. R.; ASSIS, O. B. G.
Título: | Emprego da técnica de sol-gel para alteração das características superficiais de filtros cerâmicos comuns visando a imobilização de agentes bioativos.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2., 1998, São Carlos. Anais do II SIAGRO. São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2000. p. 335-340. Editores: Paulo Estevão Cruvinel, Luiz Alberto Colnago, André Torre-Neto.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Empregou-se a técnica de sol-gel para alterações das condições físico-sísmicas da superfície de velas cerâmicas filtrantes residenciais comerciais. Depositou-se SiO2 por imersão a partir de solução precursora de tetrametoxissilano (TMOS) seguido de densificação a 500 °C ao ar. A formação do filme de sílica objetiva elevar os sítios silanois (SiOH) na superfície do elemento poroso favorecendo o posterior tratamento de hidrofilização, essencial à imobilização de plímeros anfifílicos, empregados no tratamento biológico da água. O filme e o substrato foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura e por difratometria de raios-X, indicando o incremento da fração de silício na superfície do filtro.
Palavras-Chave: | DRX; Filtros; MEV; Sio2; Sol-gel; TMOS.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (9151-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00224 -  - 2000.00224 - DIS
CNPDIA - (9697-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00004 -  - 2000.00004 - DIS