Data/hora: 30/05/2024 17:41:10

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/01/2005
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | SILVA, E. R. DA; ASSIS, O. B. G.
Título: | Avaliação de técnica eletroquímica na remoção de resíduos orgânicos em água com emprego de unidade em escala de laboratório.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Engenharia Sanitaria e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 9, jul.-set. 2004. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho são apresntados os resultados preliminares da avaliação de técnica eletroquímica na remoção de compostos orgânicos em água, em escala laboratorial. Cela eletroquímica simples foi construída para os testes e uma metodologia básica foi empregada. O método consiste em provocar a migração de espécies polares ou ionizadas em direção ao eletrodo de carga oposta. Fenol e o herbicida atrazina foram os contaminantes avaliados. Os ensaios foram realizados em função do tempo de aplicação de carga, acompanhada a evolução do pH entre os eletrodos e as concentrações relativas avaliadas por  medidas de absorbância na região do ultra-violeta. Os melhores resultados foram conseguidos para operações acima de 30 minutos, indicando migração proporcional a 62% para o fenol, mas inferior a 30% para a trazina.
Palavras-Chave: | Processo eletroquímico; Remediação eletrocinética.
Thesagro: | Atrazina; Fenol.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8585-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00075 -  - 2004.00075 - DIS