Data/hora: 05/06/2024 02:17:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	25/08/2005	
Data da última atualização: 	25/08/2005	
Autoria: 	AZEREDO, R. B. V.; ENGELSBERG, M.; COLNAGO, L. A.	
Título: 	Sensibilidade a fluxo e coerência na precessão livre em estado estacionário.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, 8.; ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 1., 2001, Mangaratiba. Resumos... Rio de Janeiro : AUREMN, 2001. Não Paginado. CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A sensibilidade ao fluxo e à difusão da técnica de RMN steady-state freee precession (SSFP) é bem conhecida. Neste trabalho estudou-se a sensibilidade ao fluxo de uma variante da SSFP, onde o espaçamento entre os pulsos de rádio-freqüência é inferior a t2. Nessa condição, ao contrário da SSFP convencional, um alto grau de coerência é preservado estabelecendo um regime de onde contínua que chamamos de CWFP (Continuous wave free precession).	
Palavras-Chave: 	CWFP; Ressonância magnética nuclear; SSFP.	
Thesaurus Nal: 	flow.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8910-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00004 -  - 2001.00004 - DIS