Data/hora: 29/05/2024 15:52:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	22/12/2004	
Data da última atualização: 	30/05/2018	
Autoria: 	BORBA, C. S.; ANDRADE, R. V. de; AZEVEDO, J. T. de; OLIVEIRA, A. C. de.	
Afiliação: 	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS.	
Título: 	Efeito da debulha mecânica na qualidade de sementes de milho ( Zea mays L.).	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 16, n. 1, p. 68-70, 1994.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Sementes do milho híbrido simples BR 201 fêmea, foram debulhadas com teores de água de 10.0, 15,5 e 22,0%, utilizando-se uma debulhadora estacionária da marca "Nogueira" modelo BC-30, com o cilindro debulhador nas rotações de 400, 500.600 e 700 rpm. O experimento foi instalado em 1991, no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da EMBRAPA, em Sete Lagoas-MG, Brasíl. As sementes foram analisadas quanto ao grau de umidade. porcentagem de danos mecânicos, germinação e vigor. Nas condições em que o trabalho foi realizado, os resultados permitiram concluir que, as melhores velocidades do cilindro debulhador, da debulhadora Nogueira modelo BC 3D, para a debulha de sementes do milho híbrido simples BR 201 fêmea. são de 400 e 500 rpm; sementes com 10,0% de umidade suportam maior velocidade do cilindro debulhador e o vigor das sementes decresce com o aumento da velocidade do cilindro debulhador	
Thesagro: 	Dano Mecânico; Germinação; Teor de Umidade.	
Thesaurus Nal: 	vigor.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66535/1/Efeito-debulha.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (17381-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS