Data/hora: 19/06/2024 08:06:41

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 22/11/2010
Data da última atualização: | 21/03/2011
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.; COSTA, F. da S.; BARROS, D. L.; AMORIM, M.
Afiliação: | Torquarto Martins de Andrade Neto, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; Flávio da Silva Costa, UFRB; Damiana Lima Barros, UFRB; Mauricio Amorim, UFRB.
Título: | pH e condutividade elétrica do extrato de saturação do solo pela aplicação de nitrato de potássio em diferentes concentrações na água de irrigação.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari. Fontes de nutrientes e produção agrícola: modelando o futuro: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2010. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | 1315 pdf

Conteúdo:

Atualmente, a forma convencional de aplicação de adubos nas culturas irrigadas vem sendo substituída pela fertirrigação, pois permite a aplicação de fertilizantes simultaneamente com a água. O trabalho teve por objetivo avaliar o pH e a condutividade elétrica do extrato de saturação (CE) do solo no primeiro ciclo da bananeira cultivar Terra fertirrigada com nitrato de potássio. O trabalho foi desenvolvido na área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas cidade, Estado da Bahia Os tratamentos consistiram no uso de diferentes concentrações de nitrato de potássio (2,4; 5,1; 7,0 e 9,6 g L-1),
aplicadas via água de irrigação. Não houve efeito das concentrações no pH do extrato de saturação A condutividade elétrica do extrato de saturação aumentou linearmente com a concentração do nitrato de potássio na água de irrigação. A média dos
valores de CE ao longo do tempo no solo correspondeu a valor inferior a Condutividade elétrica do extrato de saturação limiar da bananeira, indicando que, a faixa de concentração utilizada não acarretou elevação na CEes do solo suficiente para causar problemas de salinidade no solo ao longo do ciclo da bananeira.

Palavras-Chave: | Gotejamento.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Irrigação; Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27006-1) - UPC - PL - PP - CD2010.009 -  - 2010.009 - PCT