Data/hora: 14/06/2024 12:57:19

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente: | 16/01/2019
Data da última atualização: | 26/09/2020
Autoria: | BARROS, D. L. de.
Afiliação: | DANIELI LAZARINI DE BARROS, UFLA.
Título: | Caracterização e utilização de biocarvão proveniente de resíduo madeireiro na produção de mudas florestal e frutíferae a campo de teca (Tectona grandis L.f.).
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017. 69 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras. Orientador: Alessandro Torres Campos, UFLA; Co-Orientadora: Fabiana Abreu de Rezende, CPAMT
Conteúdo: | Os resíduos sólidos depositados de maneira inadequada no meio ambiente podem ocasionar danos ambientais, com consequências muitas vezes irreversíveis podendo acarretar impactos ambientais negativos, como a contaminação de meio ambiente e provocar problemas na saúde humana e, em outras espécies animais e vegetais. Existem inúmeras formas de processamento de resíduos, dentre elas destaca-se o método da pirólise de resíduos orgânicos para obtenção de biocarvão e posterior utilização em sistemas agrícolas, como condicionador de solos, proporcionando melhorias nas características físicas, químicas e biológicas destes e resultando em benefícios aos cultivos agrícolas. Biochar ou biocarvão é um produto rico em carbono obtido a partir da decomposição térmica de materiais orgânicos em atmosfera com presença de oxigênio nula ou mínima e com temperatura variando de 350 a 700ºC tendo seu uso como condicionador de solos (Lehmann, 2009). Qualquer fonte de biomassa pode ser carbonizada (Maia & Sohi, 2010). Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do biocarvão e biocarvão ativado em diferentes concentrações, como componente de substratos, na produção de mudas de eucalipto e maracujá, no viveiro e caracterizá-lo físico e quimicamente além de verificar seu desempenho em campo na produção de Teca (Tectona grandis L.f.). O estudo foi realizado em duas etapas. O primeiro experimento foi realizado no viveiro florestal Flora Sinop, e o segundo no campo experimental da EMBRAPA Agrossilvipastoril de 2013 a 2017, ambos localizados em Sinop - Mato Grosso a 500 Km da capital Cuiabá. Foram avaliadas variáveis biométricas como altura, diâmetro do coleto, número de folhas, matéria fresca e seca para as mudas de maracujá e eucalipto em diferentes concentrações de substratos com biocarvão e biocarvão ativado. E para o ensaio no campo, avaliou-se dados biométricos como altura e diâmetro a altura do peito de Teca durante 3 anos. No primeiro ensaio, em viveiro para produção de mudas, foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, constituindo cada bandeja um bloco, com 10 tratamentos e quatro repetições, totalizando 40 parcelas experimentais. Já o segundo ensaio, em campo, foi utilizado 6 tratamentos com 4 repetições com 25 árvores avaliadas, totalizando 600 parcelas amostrais. O biocarvão possui características desejáveis para um bom substrato de mudas. O biocarvão age como condicionador de solos agrícolas influenciando no incremento da produção no setor além de resultar na destinação adequada de resíduos. Foi possível concluir que processo de ativação do biocarvão apresentou os melhores resultados tanto como substrato para produção de mudas como no cultivo a campo de Teca. O biocarvão é um alternativa para aproveitamento de resíduos madeireiros.
Palavras-Chave: | Carbono pirolítico; Pirólise; Pó de serra.
Thesagro: | Carbono.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Exemplares: | CPAMT - (1275-1) - UPC - TS - DD -  -  -  - DIS