Data/hora: 11/06/2024 07:13:48

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 12/03/2019
Data da última atualização: | 09/10/2023
Autoria: | SILVA, R. T.; BARROS, E. S. C.; RPDRIGUES, D. da S.; AMORIM, M. C. C.; SILVA, P. T. de S. e.
Afiliação: | RODRIGO TORRES SILVA; EDUARDO SOUZA COSTA BARROS; DAMIANA DA SILVA RODRIGUES; MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE AMORIM; PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.
Título: | Eficiência de remoção de matéria orgânica de efluente da agroindústria aceroleira e produção de metano em reator UASB.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 5., 2018, Juazeiro, BA. O Saneamento no Semiárido: modelo de gestão e promoção de tecnologias apropriadas - anais. Juazeiro: UNIVASF: ABES-BA, 2018.
Páginas: | p. 1885-1890.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A acerola é uma fruta que possui alto teor de ácido ascórbico, e a extração deste composto gera efluente líquido com alto teor de matéria orgânica, assim possuindo potencial poluidor. Tendo-se isso, este trabalho teve como objetivo avaliar remoção de matéria orgânica, em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e quantificar volume de metano produzido, em reator tipo Upflow Anaerobic Sludge Blancket (UASB) com efluente da agroindústria da acerola. O reator operou sob os regimes de batelada e fluxo contínuo à temperatura ambiente (30 ± 2 °C) durante 53 dias, com Carga Orgânica Volumétrica de?4,0 g DQO.L-1.d-1 e Tempo de Retenção Hidráulico de 24 horas. A eficiência média da remoção da matéria orgânica foi de 79,16% e 80,58% respectivamente. O reator produziu em média 1,04 L/dia e no máximo 2,60 L/dia de metano em fluxo contínuo, assim como volume teórico de metano de 2,76 L/dia. O metano obtido a uma taxa de produção de 0,115 LCH4.g-1DQOrem apresentou um rendimento de 37,79% quando comparado com o metano teórico.
Palavras-Chave: | Agroindustria; Biodigestão anaeróbia; Demanda química de oxigênio.
Thesagro: | Acerola; Biogás; Contaminação; Meio Ambiente.
Thesaurus Nal: | Malpighia emarginata.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1106922/1/Eficiencia-de-remocao-de-materia-organica-de-efluente-da-agroindustria-aceroleira-e-producao-de-metano-em-reator-UASB-2018.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (58121-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS