Data/hora: 01/06/2024 16:03:01

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/11/2014
Data da última atualização: | 17/08/2015
Autoria: | IWAKIRI, S.; TRIANOSKI, R.; CUNHA, A. B. da; CASTRO, V. G. de; BRAZ, R. L.; VILLAS-BÔAS, B. T.; SANCHES, F. L.; BELLON, K. R. da R.; PINHEIRO, E.
Título: | Evaluation of the quality of particleboard panels manufactured with wood from Sequoia sempervirens and Pinus taeda.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 209-216, abr./jun. 2014.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de painéis aglomerados produzidos a partir de partículas de madeira de Sequoia sempervirens e Pinus taeda com resina uréia-formaldeido (UF) em diferentes proporções de mistura das duas espécies, sendo 100%, 0%, 75%, 50% e 25% de partículas de sequoia, respectivamente. Foram avaliadas as propriedades de massa específica e razão de compactação dos painéis, absorção de água e inchamento em espessura após 24 horas de imersão, ligação interna e flexão estática (MOE e MOR). A baixa massa específica da madeira de sequoia elevou a razão de compactação dos painéis e contribuiu para melhorar as suas propriedades mecânicas e estabilidade dimensional. Os painéis produzidos com sequoia nas proporções de 100%, 75%, 50% e 25% em mistura com pinus, apresentaram melhores resultados de propriedades em relação aos painéis produzidos com 100% de pinus. Os resultados de MOE e MOR em flexão estática e ligação interna de todos os tratamentos avaliados atenderam aos requisitos mínimos da norma EN 312:2003. Os resultados demonstram que a Sequoia sempervirens apresenta grande potencial para produção de painéis aglomerados.
Palavras-Chave: | Mistura de espécies; Partículas de madeira; Resina ureia-formaldeído; Species mixing ratio; Urea-formaldehyde resin; Wood particles.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52952-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS