Data/hora: 08/06/2024 07:21:57

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | RAMOS, M. M.; CARVALHO, J. A.; SOARES, A. A.; BERNARDO, S.
Título: | Analise da uniformidade de distribuicao de agua de aspersores de media pressao operando sob condicoes de vento nulo/1.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 451-463
Idioma: | Português
Conteúdo: | Determinou-se o coeficiente de uniformidade de Christiansen para seis espacamentos entre aspersores (6x12, 12x12, 12x18, 18x18, 18x24, e 24x24 m), para dois aspersores de media pressao, trabalhando sob condicoes de vento nulo. Conclui-se que os espacamentos 6x12 e 12x12 m, apresentaram maiores uniformidades, independentes da pressao e bocais utilizados. Para maiores espacamentos, a uniformidade cresceu com o aumento da pressao e dos diametros dos bocais.
Palavras-Chave: | Aspersores; Uniformidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (921-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS