Data/hora: 09/06/2024 14:49:32

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 29/01/2015
Data da última atualização: | 29/01/2015
Autoria: | CADEMARTORI, P. H. G. de; BOLZON DE MUÑIZ, G. I.; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Pedro Henrique G. de Cademartori, Doutorando da UFPR; Graciela Inês Bolzon de Muñiz, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Nitrogen DBD plasma treatment to enhance adhesion of wood flooring.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 14., 2014, Natal. Anais de evento. [S.l.]: UFRN: IBRAMEM, 2014.
Páginas: | 7 p.
Descrição Física: | CD-ROM.
Idioma: | Inglês
Notas: | EBRAMEM.
Conteúdo: | Tratamento por plasma caracteriza-se como eficiente e como uma alternativa econômica e limpa para modificar a superfície da madeira. O presente estudo objetivou aumentar a adesão de peças de piso de madeira por plasma a frio. Para o tratamento dos pisos de madeira, utilizou-se um reator a plasma admitindo-se uma mistura de argônio e nitrogênio entre os eletrodos durante 10 minutos em baixa pressão. Configurou-se o reator para três níveis de potência ? 50, 100 e 150 W e uma frequência de 13.5 MHz. O fluxo de gás de argônio e nitrogênio foi estipulado em 10 e 100 sccm, respectivamente. As modificações na adesão foram investigados por meio de um goniômetro para a mensuração do ângulo de contato e a energia livre superficial. Para cada amostra, três gotículas (9.6 &#956;l) foram dispensadas na superfície da madeira. Os principais resultados encontrados mostraram que o ângulo de contato das amostras modificadas por plasma foram ~2 vezes menor em relação ao ângulo de contato mensurado nas amostras não tratadas. A energia livre superficial da madeira modificada por plasma aumentou significativamente. O ângulo de contato e a energia livre superficial das amostras tratadas em diferentes potências foram estatisticamente iguais. Portanto, os tratamentos de plasma modificou significativamente a superfície da madeira em diferentes níveis de potência, o que resultou no aumento da adesão.
Palavras-Chave: | Cold plasma; Energia superficial; Molhabilidade; Plasma a frio; Surface energy; Surface treatment; Tratamento de superfície.
Thesaurus Nal: | wettability.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116893/1/2014-AAC-Washington-EBRAMEM-Tratamento.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53303-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS