Data/hora: 14/06/2024 12:50:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	01/10/2019	
Data da última atualização: 	19/12/2019	
Autoria: 	SILVA, P. L. F. da; OLIVEIRA, F. P. de; AMARAL, A. J. do; TAVARES, D. D.; BORBA, J. O. de M.; ZONTA, J. H.	
Afiliação: 	PEDRO LUAN FERREIRA DA SILVA, UFPB; FLÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA, UFPB; ANDRE JULIO DO AMARAL, CNPS; DANILLO DUTRA TAVARES, UFRPE; JOSÉ OTÁVIO DE MORAES BORBA, UFPB; JOAO HENRIQUE ZONTA, CNPA.	
Título: 	Condutividade hidráulica saturada em Neossolo regolítico sob sistema de integração lavoura pecuária no Agreste da Paraíba.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS ARENOSOS, 3., 2019, Campo Grande, MS. Intensificação agropecuária sustentável em solos arenosos: anais... Brasília, DF: Embrapa, 2019. E-book.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os solos com composição arenosa total ou pelo menos em alguns horizontes, também conhecidos como solos leves ocupam cerca de 8% do território brasileiro e são constituídos em grande parte pelas classes dos Neossolos Regolíticos e Quartzarênicos (Donagemma et al., 2016). Apesar de agricultáveis, os solos arenosos apresentam alguns problemas que devem ser observados antes de implementar alguma prática de manejo. Pois, apresentam baixíssima capacidade de retenção de água e nutrientes, baixo teor de matéria orgânica, além dos problemas de drenagem nas posições abaciadas do terreno (Almeida et al., 2015). A condutividade hidráulica geralmente é bastante elevada em solos arenosos e o conhecimento de sua dinâmica é de grande importância para o manejo, devido principalmente, a os diferentes aspectos que pode influenciar dentro do sistema solo como a capacidade de retenção de água, solutos e substâncias químicas, além dos processos de infiltração de água em projetos de irrigação e drenagem (Mesquita; Moraes, 2002). Considerado um atributo com elevada variabilidade espacial (Mesquita; Moraes, 2002) e sua dinâmica depende fortemente da estrutura do solo, com destaque para a morfologia, distribuição e continuidade dos espaços porosos do solo (Gonçalves; Libardi, 2013). Dessa forma o manejo do solo passa a exercer forte influência sobre a dinâmica de água, principalmente, se ele promover mudanças nas propriedades físicas relacionadas a estrutura do solo. Os sistemas integrados de produção, como a integração lavoura-pecuária (iLP) e a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), por serem intensificados passam a exercer forte influência sobre a dinâmica de água no solo, pois dentre os inúmeros benefícios que promovem eles aumentam à agregação do solo e por conseguinte a porosidade, atributos estes diretamente ligados as taxas de infiltração e condutividade hidráulica saturada (Loss et al., 2012). No estado da Paraíba, mais precisamente na mesorregião do Agreste, os solos arenosos têm sido amplamente utilizados por atividades agropecuárias em sistema de sequeiro. Dentre os solos, o Neossolo Regolítico destaca-se nesse sistema de produção em função de sua representatividade espacial e de ser encontrado nas partes mais baixas do relevo (Menezes; Silva, 2007). Na Paraíba os dados com condutividade hidráulica saturada em solos arenosos são bastante escassos, principalmente quando se fala de solos manejados sob sistemas integrados de produção agropecuária. Sendo assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar a condutividade hidráulica saturada de um Neossolo Regolítico sob sistema de integração lavoura-pecuária (iLP) no Agreste da Paraíba.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199659/1/Anais-do-III-Simposio-Brasileiro-de-Solos-Arenosos-2019.epub	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20233-1) - UPC - PC - DD -  -  - 2019.00143 - DIS