Data/hora: 01/06/2024 10:31:00

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 08/09/2017
Data da última atualização: | 09/10/2017
Autoria: | JUNIOR CAMARGO, A. A.; GALDINO, S.; QUARTAROLI, C. F.; ALVAREZ, I. A.
Afiliação: | ADALGISO ALVES CAMARGO JUNIOR, BOLSISTA CNPM; SERGIO GALDINO, CNPM; CARLOS FERNANDO QUARTAROLI, CNPM; IVAN ANDRE ALVAREZ, CNPM.
Título: | Geração de modelo digital de elevação do circuito das frutas do estado de São Paulo a partir de mapas topográficos e imagens de alta resolução espacial.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 11., 2017, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico (IAC), 2017.
Páginas: | 12 p.
ISBN: | 978-85-7029-141-7
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de gerar um modelo digital de elevação (MDE) e avaliar as classes de relevo na área do Circuito das Frutas Paulista, foram usados arquivos vetoriais de curvas de nível, pontos cotados e rede hidrográfica. O arquivo da rede hidrográfica, fornecido pela Agência Nacional de Águas (ANA), foi previamente sobreposto à imagem de satélite de alta resolução espacial, georreferenciada e ortorretificada. Deslocamentos da rede hidrográfica em relação aos canais de drenagem e cursos d?água visualizados na imagem foram corrigidos. Também foi usado na modelagem arquivo com a delimitação dos corpos d?água traçados sobre a mesma imagem. O MDE foi gerado pelo interpolador Topo to Raster do ArcGIS 10.3. A partir do MDE obtido, foi gerado o mapa de declividades e analisada a distribuição espacial das classes de relevo na área de estudo. Constatou-se que a rede hidrográfica fornecida pela ANA é adequada para a geração de MDE juntamente com dados de altimetria, por ser topologicamente consistente e representar corretamente o fluxo hidrológico dos rios. Entretanto, para melhor representação do relevo pelo MDE, propõe-se o uso de imagens de alta resolução espacial ortorretificadas, para corrigir eventuais erros de deslocamento da rede de drenagem, bem como para mapear corpos d?água. O MDE gerado apresentou menos rugosidades que o modelo digital de superfície do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), em virtude do efeito da vegetação e de edificações sobre os dados de altimetria do SRTM. O relevo ondulado (declividades de 8% a 20%) é o que mais ocorre na área estudada (cerca de 1/3).
Palavras-Chave: | Curva de nível; Declividade; Geotecnologia; Topologia.
Thesagro: | Hidrografia; Relevo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164807/1/4844.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (4844-1) - UPC - AA - DD - 17/021 - AA - 2017.021 - DIS