Data/hora: 29/05/2024 05:39:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/03/2011	
Data da última atualização: 	20/04/2022	
Autoria: 	DONAGEMMA, R. A.; DONAGEMMA, G. K.; PRADO, R. B.; CAMPOS, T. M. P. de.	
Afiliação: 	RAQUEL A. DONAGEMMA, UFF; GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA, CNPS; RACHEL BARDY PRADO, CNPS; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PUC-RIO.	
Título: 	Validação de método espectofotométrico para avaliação e monitoramento de paraquat em solo e água no município de Bom Jardim-RJ.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2010.	
Páginas: 	39 p.	
Série: 	(Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 174).	
ISSN: 	1678-0892	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Brasil, o Paraquat é amplamente utilizado em várias culturas e o grandeproblema ambiental é devido a sua alta persistência e elevada solubilidade levando a contaminação dos lençóis freáticos. Vários métodos são utilizados na quantificação do Paraquat, porém o método mais simples que é o espectrofotométrico apresenta a limitação de se aplicar apenas a concentrações elevadas, ou seja, apresenta baixa sensibilidade. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo validar um método de extração e quantificação via espectrofotometria visando à obtenção de limites de quantificação adequados a determinação de Paraquat em amostras de água e solo. Esta otimização visa subsidiar o monitoramento do Paraquat na microbacia do córrego Pito Aceso, no município de Bom Jardim - RJ, onde este produto é bastante utilizado em culturas perenes e anuais. A extração e pré-concentração do paraquat da matriz solo (Cambissolo Háplico textura média) foram realizadas por meio de extração com solvente seguida de extração em fase sólida (cartuchos C18). Para a matriz água foi realizada somente extração em fasesólida (cartuchos C18). Os parâmetros de validação para o método proposto apresentaram sensibilidade 0,0097 unidades de absorvância L ?g-1, limites de detecção1,30 ?g L-1 e limite de quantificação do instrumento 4,33 ?g L-1. A precisão do método variou de 0,58% a 2,84% e 1,38% a 3,52% para água e solo respectivamente. O teste de recuperação apresentou resultados satisfatórios variando de 93% a 98% para água e 80% a 83% para solo. Após a otimização e validação do método, quatro parcelas de perda de solo, já implantadas na região de Bom Jardim - RJ foram monitoradas quanto ao teor de Paraquat no solo e na água de escoamento.	
Palavras-Chave: 	Bom Jardim; Espectofotométrico.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/71515/1/validacao-de-metodo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (15605-1) - UMT - FL - DD - BPD 174 -  - 10.00039 - DIS