Data/hora: 14/06/2024 17:51:04

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 18/11/2009
Data da última atualização: | 18/11/2009
Autoria: | CARVALHO, J. DE A.; AQUINO, R. F.; PEREIRA, G. M.; RODRIGUES, R. C.; CAMPOS, T. B.
Afiliação: | Jacinto de A. Carvalho; Reinaldo F. Aquino; Geraldo M. Pereira; Reginaldo C. Rodrigues; Thiago B. Campos.
Título: | Perda de carga em tubos de PVC conduzindo água residuária do processamento de café.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, n. 13, 2009. Suplemento.
Páginas: | p.811–817
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Coeficiente de atrito; Irrigação pressurizada.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (23812-1) - ADD - AP - CD - 630.5 -  -  - DIS