Data/hora: 25/05/2024 18:27:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	30/08/1996	
Data da última atualização: 	30/08/1996	
Autoria: 	ALBUQUERQUE, A. E. de; CHAVES, I. B. de; VASQUE FILHO, J.	
Título: 	Caracteristicas fisicas da chuva correlacionadas com as perdas de solo num regossolo eutrofico de Caruaru (PE).	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v.18, n.2, p.279-283, mai./ago. 1994.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Comissao IV - Manejo e conservacao do solo e da agua.	
Conteúdo: 	Visando estabelecer um indice de erosividade que melhor expresse a capacidade potencial das chuvas de Caruaru (PE) em causar erosao, foram estudadas correlacoes lineares simples entre 19 caracteristicas das chuvas e as perdas de solo provocadas por chuvas erosivas, num regossolo eutrofico. Os dados correspondentes aos anos de 1975/76/78/79/80 foram obtidos na Estacao Experimental de Caruaru (PE) pertencente ao Instituto de Pesquisa Agropecuaria de Pernambuco. As caracteristicas testadas como indice de erosividade foram as seguintes: (P)=precipitacao total em mm; (ECT)=energia cinetica total em MJ/ha; (KE > 10 e KE > 25)=energia cinetica da chuva, quando considerados apenas os segmentos de intensidade iguais ou superiores a 10 e 25 mm/h em Mj/ha; (In)= intesidades maximas em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos em mm/h; (EIn)=produto da energia cinetica total pelas intensidades maximas em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos em Mj mm/ha, e (PIn)=produto da precipitacao total pelas intensidades maximas em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos em mm2/h. A analise global dos coeficientes da correlacao indicou que seus valores obtidos foram baixos, variando de 0,2987 a 0,6690 para as caracteristicas das chuvas I15 e PI60 respectivamente. A caracteristica da chuva PI60 foi a que melhor se correlacionou com as perdas de solo; entretanto, constatou-se nao haver diferencas estatistica significativa entre as caracteristicas PI60 e EI30, comumente utilizado no Brasil, pode ser indicado para estimar as perdas de solo de Caruaru (PE).	
Palavras-Chave: 	Erosion; Erosividade; Erosivity; Perdas de solo; Soil loss.	
Thesagro: 	Chuva; Erosão.	
Thesaurus Nal: 	rain.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (1331-1) - ADD - AP - -- - AP631.4 - R -  - DIS