Data/hora: 18/06/2024 04:37:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	30/04/2009	
Data da última atualização: 	10/08/2009	
Autoria: 	COGO, C. M.; ELTZ, F. L. F.; CASSOL, E. A.	
Afiliação: 	CLARISSA MELO COGO, UFSM; FLÁVIO LUIZ FOLETTO ELTZ, UFSM; ELEMAR ANTONINO CASSOL, UFRGS.	
Título: 	Erosividade das chuvas em Santa Maria, RS, determinada pelo índice EI30.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v. 14, n. 3, p. 309-317, 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A erosividade das chuvas representa o potencial que elas têm em provocar erosão hídrica no solo. O índice EI30 é uma estimativa indireta da erosividade das chuvas e é calculado pelo produto da energia cinética total da chuva e da sua intensidade máxima em 30 minutos. O objetivo do presente trabalho foi calcular a erosividade das chuvas que ocorrem no município de Santa Maria, RS, a partir de pluviogramas diários, para fornecer subsídios para o estabelecimento de ações de pesquisa em erosão do solo e para aplicações práticas em conservação do solo, como na Equação Universal de Perdas de Solo. Para cada chuva erosiva foram separados os segmentos do pluviograma com a mesma intensidade, registrados em planilha, digitados e analisados com o programa Chuveros, com o qual foram calculadas a precipitação e a erosividade de cada chuva, bem como seus totais, médias mensais e anuais e os padrões de chuva. Foram analisadas 1.607 chuvas erosivas no período de 1963 a 2000. Em Santa Maria, a precipitação e erosividade média anual foram de 1.382 mm e 7.866 MJ mm ha-1 h-1. O período de outubro a abril apresenta 58,5% da precipitação e 69,1% da erosividade da chuva, sendo por isso necessário maiores cuidados quanto ao manejo dos solos agrícolas nesse período. O município de Santa Maria obteve 47 % do total das chuvas no padrão avançado, que são as chuvas onde o pico de maior intensidade ocorre no início da chuva, 25,9% no padrão intermediário e 27,1% no padrão atrasado.	
Palavras-Chave: 	EI30; Erosividade das chuvas; Padrões de chuva; Potencial erosivo.	
Thesagro: 	Precipitação Pluvial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (12860-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS