Data/hora: 03/06/2024 08:58:52

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 31/05/2023
Data da última atualização: | 27/07/2023
Autoria: | LAZZARI, A. C.; CORREA, J. C.; HIGARASHI, M. M.
Afiliação: | ALESSANDRO COELHO LAZZARI, Universidade do Estado de Santa Catarina/Lages; JULIANO CORULLI CORREA, CNPSA; MARTHA MAYUMI HIGARASHI, CNPSA.
Título: | Bentonite as an additive in the composting of wastewater sludge from the poultry agroindustry.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 58, e03126, 2023.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2023.v58.03126.
Idioma: | Inglês
Notas: | Título em português: Bentonita como aditivo na compostagem do lodo de efluentes da agroindústria avícola.
Conteúdo: | Abstract: The objective of this work was to evaluate the use of bentonite as an additive in the composting of wastewater sludge from the poultry agroindustry regarding nitrogen conservation, carbon degradation, and nutrient content increase. The experimental design was completely randomized with five treatments with bentonite at 0, 0.5, 1.0, 3.0, and 6.0%, with three replicates. The organic compost used in the treatments consisted of pine sawdust and wastewater sludge from the treatment plant. During and after the composting process, the following were analyzed, respectively:pH, dry matter, temperature, and C, N, NH4 +, NO2 -, and NO3 - contents; and P, K, Ca, Mg, Cu, and Zn contents and humic and fulvic acid concentrations. Bentonite at 6.0% increased C degradation, N losses, Mg content, and humification, but decreased Zn content and humidity. Bentonite, as an additive in the composting of sludge from the poultry agroindustry, promotes humification, decreases Zn content and humidity, but does not affect pH and P, K, Cu, NH4 +, NO2 -, and NO3 - contents. RESUMO - O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de bentonita como aditivo na compostagem de lodo de efluente da agroindústria avícola quanto à conservação de nitrogênio, à degradação de carbono e ao aumento no teor de nutrientes. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos com bentonita a 0, 0,5, 1,0, 3,0 e 6,0%, com três repetições. A compostagem orgânica utilizada nos tratamentos consistiu de serragem de pinus e lodo da estação de tratamento do efluente. Durante e após o processo de compostagem, foram analisados, respectivamente: pH, matéria seca, temperatura e teores de C, N, NH4 +, NO2 -e NO3 -; e teores de P, K, Ca, Mg, Cu e Zn e concentrações dos ácidos h úmico e f úlvico. A bentonita a 6,0% aumentou a degradação de C, as perdas de N, o teor de Mg e a humificação, mas diminuiu o teor de Zn e a umidade. A bentonita, como aditivo na compostagem do lodo da agroindústria avícola, promove a humificação, diminui a concentração de Zn e a umidade, mas não afeta o pH e os teores de P, K, Cu, NH4 +, NO2 - e NO3 -.
Palavras-Chave: | Sustentabilidade; Tratamento de resíduos.
Thesagro: | Adubo Orgânico; Bentonita; Compostagem; Resíduo; Resíduo Orgânico.
Thesaurus Nal: | Composting; Environmental sustainability; Organic fertilizers; Sludge; Waste treatment; Wastewater.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1155348/1/Bentonite-additive-composting-2023.pdf
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)

Exemplares:

CNPSA - (22564-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (66514-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS