Data/hora: 10/06/2024 08:10:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	29/01/2016	
Data da última atualização: 	02/08/2018	
Autoria: 	CARMONA, V. B.; CORRÊA, A. C.; MARCONCINI, J. M.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.	
Título: 	Properties of a biodegradable ternary blend of thermoplastic starch (TPS), poly(epsilon-Caprolactone) (PCL) and poly(lactic acid) (PLA).	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Journal of polymers and the environment, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 83-89, 2015.	
ISSN: 	1566-2543	
DOI: 	10.1007/s10924-014-0666-7	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	PCL; PLA; Ternary blends; TPS.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (15544-1) - UPC - AP - DD - PROCI-15.00056 -  - 2015.00056 - DIS