Data/hora: 06/06/2024 18:01:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	25/09/1997	
Data da última atualização: 	13/08/2019	
Autoria: 	CORREA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.; BERTELLA, O.; MORELLO, M.; YANAI, K.	
Afiliação: 	ILA MARIA CORRÊA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA/Divisão de Engenharia Agrícola; JOSÉ VALDEMAR G. MAZIERO, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA/Divisão de Engenharia Agrícola; ODI BERTELLA, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA/Divisão de Engenharia Agrícola; MARCOS MORELL0, AGRALE SA; KIYOSHI YANAI, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA/Divisão de Engenharia Agrícola.	
Título: 	Adequação de lastro para o trator Agrale Deutz Bx 4.150.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 9, p. 951-957, set. 1997.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Ballast optimizing to agricultural tractor Agrale-Deutz Bx 4.150.	
Conteúdo: 	O peso total e a distribuicao de peso por eixo em tratores com tracao dianteira auxiliar sao fatores preponderantes na otimizacao do seu desempenho na barra de tracao. Neste trabalho objetivou-se selecionar uma condicao de lastro que favorecesse o desempenho do trator, com alguma reducao de peso em relacao ao lastro maximo limitado a 82 kg/kW no motor. Foram estudadas quatro condicoes de peso total (73,7; 75,7 e 79,5, kN) em pista de concreto, sendo as duas ultimas estudadas tambem em campo. Comparando-se analiticamente os valores de coeficientes de tracao em conjunto com os demais parametros obtidos em campo e em concreto, concluiu-se que o trator Agrale Deutz BX 4.150 pode ser utilizado com peso total entre 73,7 a 75,7 kN o que representa reducao de ate 5,9kN em relacao ao maximo lastro permissivel com uma distribuicao percentual de peso entre 38,0% a 42,7% (media de 39,9%) do peso total, no eixo dianteiro. Nessa condicao, o desempenho de tracao foi considerado satisfatorio em relacao ao lastro maximo.	
Palavras-Chave: 	Agricultural tractor; Front-wheel drive; Tracao dianteira auxiliar; Trator agricola.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108684/1/ADEQUACAO.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (1609-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS