Data/hora: 15/06/2024 01:23:43

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 26/07/2007
Data da última atualização: | 04/08/2022
Autoria: | MILFONT, M. L.; ANTONINO, A. C. D.; MARTIN, J. M. F.; MACIEL NETTO, A.; CORRÊA, M. M.
Título: | Caracterização hidrodispersiva de dois solos do Vale do Rio São Francisco.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 1, p. 81-87, out./dez. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A caracterização hidrodispersiva de um Argissolo Amarelo e um Vertissolo, ambos da região do Vale do São Francisco, foi realizada em condições de laboratório por meio de ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis em colunas de solo. Os ensaios compreenderam no deslocamento de um pulso de 1 volume de poros de solução de traçador da água, o KBr, a 0,1 M, sob condições de saturação e fluxo em regime permanente. Os parâmetros hidrodispersivos (D e R) foram obtidos utilizando-se o ajuste das soluções analíticas da equação da convecção-dispersão (COE) e de duas regiões de água móvel e imóvel, MIM (O, R,    ) aos pontos das curvas de eluição experimentais. A dispersividade do Vertissolo é maior que a do Argissolo Amarelo devido à textura e à estrutura. 0 fator de retardo (R) traduz a interação do traçador com os solos: existência de exclusão aniônica no Vertisssolo e retenção no Argissolo Amarelo pela presença de óxido de ferro (goethita). 0 modelo COE apresenta melhor desempenho que o MIM na descrição do transporte do traçador nas colunas com ambos os solos, indicando a ausência de duas regiões de água móvel e imóvel, ou seja, do não-equilíbrio físico.
Palavras-Chave: | Curva de eluição; Deslocamento miscível; KBr; MIM; Mmodelo COE; Nordeste; Recursos naturais; Vale do São Francisco.
Thesagro: | Irrigação; Rio; Solo.
Thesaurus Nal: | Irrigation.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (35863-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS