Data/hora: 14/06/2024 13:08:04

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 13/10/2015
Data da última atualização: | 23/02/2016
Autoria: | REIS, J. B. R. da S.; LEAL, D. P. V.; COSTA, E. L. da; OLIVEIRA, P. M. dE; SIMAO, F. R.
Afiliação: | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA REIS; DANIEL PHILIPE VELOSO LEAL; EDIO LUIZ DA COSTA; POLYANNA MARA DE OLIVEIRA; FULVIO RODRIGUEZ SIMAO.
Título: | Desenvolvimento vegetativo do pinhão-manso irrigado com diferentes lâminas de irrigação sob sistema de microaspersão.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRICOLA, 9.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39., 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das propriedades familiares. Vitória: SBEA, 2010. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou avaliar a lâmina de irrigação que apresenta melhor resposta pelo desenvolvimento vegetativo da planta de pinhão-manso na condição semiárida do Norte de Minas Gerais. A irrigação implantada foi a microaspersão com emissores e vazões diferentes de acordo com a lâmina de irrigação do tratamento. O delineamento experimental é o inteiramente casualizado com 5 tratamentos mais testemunha e três repetições. As avaliações vegetativas realizadas no campo foram a altura da planta e o diâmetro do caule a 10 cm do solo. Concluiu-se que, na primeira avaliação, o estresse hídrico tanto pelo déficit como pelo excesso de água pode ser prejudicial ao desenvolvimento da planta, considerando uma lâmina de 100% da evapotranspiração de referência (Eto); na avaliação seguinte, reduziu-se a diferença entre as menores e maiores lâminas de irrigação, ocorrendo uma maior área de absorção de nutrientes pela planta; e na última avaliação, principalmente para o diâmetro de caule, foi detectado um maior estresse hídrico quanto ao déficit nas plantas, exigindo 20% a mais de lâmina de irrigação quando comparado à primeira avaliação. ABSTRACT: This study aimed to evaluate irrigation depth that presents best answer for developing vegetative jatropha plant in semiarid conditions of northern Minas Gerais. The microsprinkler was implanted with different emitters and water flow according to the irrigation depth. The experimental design is entirely randomized with 5 treatments plus control and three replications. Vegetative evaluations carried out in the field were plant height and stem diameter to 10 cm of soil. It was concluded that, in first evaluation, the water stress both deficit and excess water can be harmful to plant development, whereas a depth of 100% of the reference evapotranspiration, in the subsequent evaluation, reduced the difference between the lowest and higher irrigation, affecting a greater area of nutrient uptake by plants, and the last evaluation, especially for stem diameter, was detected as a greater water deficit stress in plants, requiring 20% more irrigation when compared to the first evaluation.
Palavras-Chave: | Minas Gerais; Pinhão-manso; Semiarid conditions; Semiárido.
Thesagro: | Jatropha Curcas; Microaspersão.
Thesaurus Nal: | Brazil; Sprinkler irrigation.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (34833-1) - ADD - AA - PP - S1984 -  - S1984 - DIS