Data/hora: 06/06/2024 04:36:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	29/07/2014	
Data da última atualização: 	17/08/2023	
Autoria: 	COSTA, B. R. S.	
Afiliação: 	BRUNO RICARDO SILVA COSTA.	
Título: 	Calibração de sensor de capacitância para medida da umidade em solos do semiárido.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	2014.	
Páginas: 	122 f.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro. Orientado por Luís Henrique Bassoi, Embrapa Semiárido.	
Conteúdo: 	O uso de sensores de capacitância para a determinação da umidade do solo permite a medida instantânea desse atributo, além do seu registro ao longo do tempo. Entretanto, para garantir o melhor desempenho desses sensores, é necessário realizar a sua calibração considerando o tipo de solo dos locais de instalação, devido à variabilidade nas características físicas e químicas que estes apresentam. Neste sentido, o estudo objetivou a determinação e avaliação da capacidade preditiva de equações de calibração (em condições controladas) para um sensor capacitivo para medida da umidade de três solos de diferentes texturas, a partir de amostras coletadas em áreas irrigadas do município de Petrolina ? PE (Solos A e B) e Juazeiro ? BA (Solo C). As amostras mencionadas foram coletadas em intervalos de profundidade de 0,20-0,30, 0,50-0,60 m e 0,80-0,90 m nos solos A e B (apresentando textura variando entre areia franca e franco arenosa) e 0,20-0,30 e 0,50-0,60 m no solo C (ambas de textura franco argilosa). O sensor de princípio capacitivo utilizado foi o monitor de umidade do solo da plataforma IRRIGAP. A partir de análise de regressão, foram obtidas curvas ajustadas ao conjunto de dados correspondentes à variação de umidade das amostras de solo (em m3 m-3) e a resposta do sensor (em V). Foram adotados os modelos linear e não linear (quadrático) para a representação da relação entre as variáveis envolvidas. Ambos os modelos determinados foram capazes de estimar a umidade volumétrica do solo com precisão e exatidão satisfatórias e pequeno erro médio associado, além de valores de coeficiente de correlação (r), determinação (r²) e índice de concordância (d) acima de 0,90, além de índice de desempenho classificado como ótimo (c > 0,85) para a maioria das equações. Entretanto, os modelos não lineares foram os que melhor se ajustaram aos dados referentes ao solo de textura franco argilosa (solo C), devido à influência da textura e mineralogia no seu armazenamento de água e, portanto, na permissividade elétrica do solo e nas estimativas da umidade com base nas leituras do sensor.	
Palavras-Chave: 	Conteúdo de água no solo; Sensor de umidade.	
Thesagro: 	Água; Irrigação; Manejo de Água; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation; Soil.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105550/1/Bruno.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (52990-1) - UPA - TS - PP - 01/2014 -  - 2014.00001 - DIS