Data/hora: 08/06/2024 07:42:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/08/2015	
Data da última atualização: 	11/08/2015	
Autoria: 	RIOS, P. D'A.; VIEIRA, H. C.; STUPP, A. M.; KNIESS, D. D. C.; BORBA, M. H.; CUNHA, A. B. da.	
Título: 	Avaliação física e mecânica de painéis reconstituídos compostos por partículas de galhos secos de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 283-289, jun. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho objetivou-se analisar quimicamente as partículas de galhos secos de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e avaliar a resistência físico-mecânica dos painéis reconstituídos produzidos com os mesmos e com a madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden. Foram utilizados galhos secos de Araucaria angustifolia provenientes de fazendas localizadas próximas ao Município de Lages, Santa Catarina e madeira de árvores de Eucalyptus grandis com 13 anos. Na produção dos painéis com densidade nominal de 0,70 g/cm³ e com dimensões de 40 cm x 40 cm x 1,5 cm de largura, comprimento e espessura, respectivamente, foram utilizadas partículas com umidade inferior a 5%, 12% de adesivo uréia-formaldeído e 1% de parafina. Os parâmetros de prensagem foram 160ºC de temperatura, com tempo de 18 minutos e pressão de 40 kgf/cm², parâmetros estes tradicionalmente utilizados para painéis aglomerados com adesivo uréia formaldeído. Os tratamentos foram compostos por galho secos (1)e Eucalyptus grandis (2) nas proporções: 100%(1); 100%(2); 75%(1):25%(2); 50%(1):50%(2) e 25%(1):75%(2). As propriedades físicas analisadas foram: densidade do painel, absorção de água (AA) após 2 e 24 horas e inchamento em espessura (IE) após 2 e 24 horas. Os testes mecânicos realizados foram: módulo de elasticidade à flexão estática (MOE), módulo de ruptura à flexão estática (MOR) e ligação interna (LI). Os painéis produzidos com galhos secos de Araucaria angustifolia, de uma maneira geral, indicam a viabilidade técnica para a produção de painéis como fonte não convencional de matéria prima, principalmente considerando as propriedades físicas que atendem aos requisitos exigidos pelas normas de comercialização.  Para as propriedades mecânicas, os melhores resultados foram obtidos quando os galhos foram associados à madeira.	
Palavras-Chave: 	Painel.	
Thesagro: 	Araucária; Eucalipto; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54043-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS