Data/hora: 08/06/2024 00:34:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/05/2016	
Data da última atualização: 	09/05/2016	
Autoria: 	GORSKI, L.; CUNHA, A. B. da; RIOS, P. D'A.; TRIANOSKI, R.; FRANÇA, M. C.; ALMEIDA, C. C. F. de; LONGO, B. L.	
Título: 	Utilização de madeira de Eucalyptus benthamii na produção de painéis de particulas orientadas (OSB).	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 865-883, out./dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo foi produzir painéis OSB com partículas de E. benthamii e mix de Pinus taeda e Pinus elliottii. O delineamento experimental envolveu cinco tratamentos compostos por painéis com três camadas de partículas e densidade nominal de 0,65 g/cm3. Foram aplicados 6% de resina fenol formaldeído e 1% de emulsão de parafina. O ciclo de prensagem foi de 8 minutos, temperatura de 180 ºC e pressão específica de 40 kgf/cm2. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma ASTM D1037 (1993) e a DIN 52362 (1982), sendo os resultados avaliados por meio da Análise de Variância e Teste de Scott-Knott. Como resultados, observou-se que as melhores composições foram obtidas no tratamento composto exclusivamente por partículas de Pinus spp e no tratamento com partículas de Pinus spp na camada central e E. benthamii nas camadas externas. Foi verificado potencial do Eucalyptus benthamii  para a produção de painéis OSB quando misturada com partículas de P. taeda e P. eliiottii, tendo em vista que em painéis puros apresentou resultados insatisfatórios.	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus sp e Pinus spp; OSB; Painéis de madeira; Propriedades tecnológicas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55044-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS