Data/hora: 05/06/2024 18:10:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	19/03/2008	
Data da última atualização: 	19/03/2008	
Autoria: 	SOARES, A. A.; OLIVEIRA, R. A.; RAMOS, M. M.; RASCH, A.; D'ÁVILA, J. H. T.	
Título: 	Dimensionamento de irrigação por sulcos com redução de vazão - nova metodologia.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, Botucatu, v.20, n.2, p.119-129, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo modificar a metodologia de WALKER & SKOGERBOE (1987), para dimensionamento da irrigação por sulco com redução de vazão, compará-la com a metodologia original e com a usada para dimensionamento de irrigação por sulco comum, sem redução de vazão, baseada na máxima eficiência; e verificar o efeito da lâmina de irrigação e do comprimento de sulcos sobre a eficiência de aplicação, considerando irrigação por sulco sem redução de vazão e com redução de vazão, em três tipos de solos. A eficiência de aplicação aumenta com o aumento de vazão, atingindo um valor máximo e decrescendo em seguida; a perda por escoamento tende a aumentar e a perda por percolação tende a diminuir com o aumento da vazão; a eficiência de aplicação tende a aumentar com o aumento da lâmina de irrigação.	
Palavras-Chave: 	Redução de vazão; Sulco.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (20854-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS