Data/hora: 30/05/2024 12:44:45

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 18/05/2007
Data da última atualização: | 05/01/2023
Autoria: | GÜRTLER, S.; EPIPHANIO, J. C. N.; LUIZ, A. J. B.; FORMAGGIO, A. R.
Afiliação: | Salete Gürtler, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP; José Carlos Neves Epiphanio, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP; ALFREDO JOSE BARRETO LUIZ, CNPMA; Antonio Roberto Formaggio, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP.
Título: | Planilha eletrônica para o cálculo da reflectância em imagens TM e ETM+ LANDSAT.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 162-167, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A reflectância de culturas agrícolas e de outros alvos da superfície terrestre é um parâmetro intrínseco dos objetos sensoriados e, assim, em muitas situações, deve ser utilizada em lugar dos valores de níveis de cinza normalmente encontrados nas imagens de satélite. Para obter a reflectância de alvos de imagens de satélite é necessário eliminar a interferência atmosférica e realizar uma série de cálculos que envolvem parâmetros do sensor e informações da própria imagem. Automatizar esse procedimento tem como vantagens a agilização do processo e a redução dos riscos de erros durante os cálculos. O objetivo do presente artigo é apresentar uma planilha eletrônica que simplifica e automatiza a transformação dos números digitais das imagens TM e ETM+ dos satélites Landsat 5 e 7 em valores de reflectância, isto é, um parâmetro intrínseco dos objetos sensoriados e, portanto, com significado físico. O método de correção atmosférica empregado é o da subtração de objeto escuro ou DOS. A planilha eletrônica aqui descrita pode ser encontrada no endereço eletrônico http://www.dsr.inpe.br/Calculo_Reflectancia.xls e pode ser utilizada para calcular valores de reflectância em imagens dos sensores Landsat TM e ETM+.
Palavras-Chave: | Correção atmosférica; Interferência atmosférica; Planilha eletrônica.
Thesagro: | Método; Sensoriamento remoto.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124577/1/2005AP-005.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6847-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2005AP_005 - DIS