Data/hora: 01/06/2024 10:03:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	19/06/1996	
Data da última atualização: 	19/06/1996	
Autoria: 	SILVA, B. B. da; BEZERRA, J. R. C.; ESPINOLA SOBRINHO, J.; AMORIM NETO, M. da S.; MAIA NETO, J.	
Título: 	Calibracao de sonda de neutrons com tubos de diferentes materiais nafazenda Sao Joao em Mossoro,RN.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 9. Campina Grande, PB, 1995. Anais. Campina Grande: SBA, 1995. p.41-43	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram utilizados tubos de acesso de aluminio e PVC, no processo de calibracao de uma sonda de neutrons em solo de uma fazenda produtora de melao valenciano cv. Gold Mine. os resultados indicaram que o aluminio possibilita uma calibracao melhor que o PVC, embora os coeficientes de determinacao obtidos sejam, para ambos os materiais, estatisticamente significativos.	
Palavras-Chave: 	Bomba de neutrons; Brasil; Calibracao; Mossoro; Rio Grande do Norte.	
Thesagro: 	Cucumis Melo; Melão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (11137-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - C749a - 1996.00057 - DIS