Data/hora: 05/06/2024 06:38:12

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 09/02/2004
Data da última atualização: | 03/12/2014
Autoria: | TEIXEIRA, A. H. de C.; BASSOI, L. H.; REIS, V. C. da S.; SILVA, T. G. F. da; FERREIRA, M. de N. L.; MAIA, J. L. T.
Afiliação: | ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CPATSA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.
Título: | Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 25, n. 3, p. 457-460, dez. 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses e após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colhida (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 mais ou menos 0, 68 mm, dia-1. O Kc apresentou valores entre 0, 75 a 0, 93 e de 0,61 a 0,84, quando foram usadas as estações convencional e automática, respectivamente.
Palavras-Chave: | Coeficiente de cultura; Guava.
Thesagro: | Balanço de Energia; Evapotranspiração; Goiaba; Psidium Guajava.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112964/1/Bassoi.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (27920-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS