Data/hora: 07/06/2024 16:00:51

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 20/05/1998
Data da última atualização: | 20/05/1998
Autoria: | FIGUEREDO, S. F.
Título: | Estabelecimento do momento de irrigacao com base na tensao de agua no solo para a cultura do feijoeiro.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Piracicaba: ESALQ, 1998.
Páginas: | 94p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | Esse trabalho foi desenvolvido no Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados, Brasilia-D.F., durante tres anos (1988, 1990 e 1991), o qual teve como objetivo principal estudar os efeitos de diferentes niveis de tensao da agua no solo na produtividade e componentes de producao, para estabelecer o momento de irrigacao na cultura do feijoeiro. Os tratamentos consistiram dos seguintes niveis de tensao pre-estabelecidos de agua no solo: 33 kPa(T1); 50 kPa(T2); 70 kPa(T3); 100 kPa(T4); 500 kPa(T5) e 1000kPa(T6). Sendo as irrigacoes realizadas quando os valores de tensao da agua no solo se encontravam em torno dessa tensao pre-estabelecida, simultaneamente em todas as repeticoes dentro de cada tratamento. Utilizaram-se tensiometros para monitorar as tensoes de 33kPa(T1); 50 kPa(T2) e 70 kPa(T3) e blocos de gesso para as demais tensoes da agua no solo, ambos instalados a 10 cm de profundiadade. A quantidade de agua aplicada em cada irrigacao foi calculada para elevar a umidade do solo a capacidade de campo ate a profundidade de 40cm. Os resultados mostraram que para os anos de 1988, 1990 e 1991 os tratamentos com as tensoes observadas de agua no solo 54 kPa(T2), 37 kPa (T1) e 39 kPa (T1), apresentaram maiores rendimentos de graos, na ordem de 2.973, 3.022 e 3.320kg.ha-1, para as laminas totais aplicadas de 571, 528 e 602mm respectivamente. O rendimento de graos reduziu-se continuamente em funcao do aumento da tensao da agua no solo no intervalo entre 37 kPa a 967 kPa, seguindo um comportamento logaritmico. Comportamento igual foi encontrado para as variaveis de planta, numero de vagens por planta e numero de graos por vagem. A irrigacao realizada com a tensao de agua no solo de 917 kPa, em relacao a tensao de 36 kPa, reduziu a produtividade em 27%, porem houve uma economia de 48% no volume total de agua utilizado. O rendimento de graos em funcao das laminas totais apresentou comportamento quadratico sendo que os maiores rendimentos foram obtidos quando irrigados com tensao de agua no solo de 37 kPa.
Palavras-Chave: | Balanço; Bean; Brasil; CPAC; Disponibilidade; Hídrico; Relação; Tensão.
Thesagro: | Água; Balanço Hídrico; Cerrado; Feijão; Física; Irrigação; Phaseolus Vulgaris; Solo; Tensiômetro.
Thesaurus Nal: | Brazil; irrigation; water balance.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPAF - (14037-1) - ADD - TS - -- - T 006/98 - FIG - 1998.00006 - DIS
CPAC - (11168-1) - UPC - TS - -- - CRI4545 -  - CRI4545 - DIS