Data/hora: 09/06/2024 09:48:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/07/2010	
Data da última atualização: 	11/07/2011	
Autoria: 	SCHNEIDER, P. S. P.; FLEIG, F. D.; SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G.; CHAVES, D. M.; MOREIRA, A. M.	
Afiliação: 	Paulo Sérgio Pigatto Schneider; Frederico Dimas Fleig; Paulo Renato Schneider; César Augusto Guimarães Finger; Djalma Millers Chaves; Antônio Maurício Moreira.	
Título: 	Diagrama de manejo da densidade para povoamento de Pinus taeda L. conduzido sem desbaste.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 4, p. 433-447, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a eficiência dos modelos que
expressam a relação de densidade/diâmetro e autodesbaste em povoamentos de Pinus taeda L., implantados
em vários espaçamentos, manejados em densidade completa, sem desbaste e altamente estocada, medida até
a idade de 18 anos. Os resultados indicaram que o modelo de densidade e diâmetro de Tang apresentou boa
precisão estatística, tendo apresentado: coeficiente de determinação igual a 0,99; erro padrão da estimativa
igual a 0,0948; coeficiente de variação igual a 1,17%; mínima tendência com valor igual a 0,0086; e elevada
eficiência, com valor igual a 0,8976. O coeficiente angular da equação de densidade e diâmetro não permitiu
comprovar a universalidade da lei do autodesbaste, cujo valor do coeficiente angular é estipulado em -3/2.
Com este modelo de densidade e diâmetro foram gerados seis Índices de Densidade do Povoamento (IDP),
que variaram de um valor máximo igual a 1.400 até o mínimo de 600, com intervalo de classe de IDP de 200,
tendo, como referência, o diâmetro padrão de 25 cm. Os Diagramas de Manejo da Densidade (DMD) da
população, elaborados para as variáveis dendrométricas: diâmetro médio, área basal e volume por hectare,
por IDP, apresentaram boa eficiência, com baixo erro na estimativa. Os volumes reais por hectare e os
estimados no DMD apresentaram diferença absoluta de -7,39 m3ha-1 e relativa de -1,79 %, demonstrando
elevada precisão do modelo de DMD. As estimativas volumétricas por hectare do DMD em relação aos
valores reais apresentaram valor de Eficiência igual a 0,99, o que indica alta precisão, e valor de ? 2 igual a
0,00034, não significativo a 0,01% de probabilidade, demonstrando que os valores reais e os estimados não
diferem estatisticamente entre si.	
Palavras-Chave: 	Densidade; Diagrama.	
Thesagro: 	Desbaste; Pinus Taeda.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47035-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS