Data/hora: 03/06/2024 00:16:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	06/07/1998	
Data da última atualização: 	23/07/2019	
Autoria: 	ROCHA, F. E. de C.; ANDRADE, L. M. de; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da; FOLLE, S. M.; FRANZ, C. A. B.; GOMES, A. C.	
Afiliação: 	FRANCISCO EDUARDO DE CASTRO ROCHA, CPAC; LUCILENE MARIA DE ANDRADE, CNPCa; JUSCELINO ANTONIO DE AZEVEDO, CPAC; EUZÉBIO MEDRADO DA SILVA, CPAC; SERGIO MAURO FOLLE, CPAC; CLAUDIO ALBERTO BENTO FRANZ, CPAC; ANTONIO CARLOS GOMES, CPAC.	
Título: 	Desenvolvimento de um equipamento de irrigação com descolamento linear para parcelas experimentais.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 4, p. 471-479, abr. 1998	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Development of a lateral move irrigation equipment for experimental plots.	
Conteúdo: 	Um prototipo de equipamento de irrigacao de movimento linear, apropriado para uso de parcelas experimentais foi desenvolvido e testado na Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (CPAC). O equipamento e constituido basicamente por duas partes: modulo I e II. O modulo I e a parte movel do sistema, que permite a aplicacao de agua por meio de duas barras laterais equipadas com aspersores; o modulo II e a parte fixa do sistema, que aciona e controla a velocidade do primeiro. O equipamento foi testado tanto operando com agua como sem, al longo de 150 m de distancia. Os resultados mostraram que a rota no modulo I apresentou maior variacao de deslocamento lateral, nos primeiros 25 m e apos os 125 m de percurso, devido principalmente ao declive do terreno e a forma como o cabo de aco e enrolado no cilindro do modulo II. Essa variacao pode ser evitada pela construcao de dois sulcos apropriados para as rodas do modulo I. A demanda de forca de tracao aumentou a medida que o modulo I deslocou em direcao ao modulo II, o que implicou em um aumento de 520 a 711 N quando operou sem agua, e de 525 a 1280 N com agua. As variacoes nas velocidades do modulo I com deslocamento de 30, 60; e 90 m/h nao foram significativas ao longo da linha de aplicacao, independentemente da utilizacao da agua.	
Palavras-Chave: 	Prototype; Sprinkle.	
Thesagro: 	Aspersão; Mecanização; Protótipo.	
Thesaurus Nal: 	mechanization.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92348/1/pab408-96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (5195-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS