Data/hora: 03/06/2024 11:18:21

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Rondônia; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 04/05/2005
Data da última atualização: | 04/05/2005
Autoria: | FORTES NETO, P.; BALLESTERO, S. D.; VOIGTEL, S.
Título: | Tecnologia para tratamento de resíduos: tecnologia Faber.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Informe Agropecuário, v. 26, n. 224, p. 38-46, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Composto de lixo urbano produzido no município de Santo André (SP), através do processo de compostagem natural em leiras estáticas, por um período de quatro meses, com valores dentro ou bem próximos dos estabelecidos pelo Ministérío da Agricultura, como parâmetros de controle para avaliar sua qualidade agronômica. Parâmetros quími- cos de relação C/N e pH utilizados para avaliar o estádio de estabilização ou maturação do composto demonstraram que este estava bioestabilizado e em condições para ser utilizado como adubo orgânico, como fonte de matéria orgânica para o solo e nutrientes para as plantas. Apresenta-se o Faber-Ambra@, método em que as leiras de decomposição (estáticas) mostram aeração passiva, ou seja, ocorre por convecção do ar, devido ao gradiente de temperatura formado durante a decomposição biológica e a temperatura ambiente.
Palavras-Chave: | Coleta; Lixo; Tratamento orgânico.
Thesagro: | Compostagem; Resíduo Orgânico; Resíduo Solido; Tratamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (5323-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2005.00019 - DIS
CPATSA - (31056-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CPAF-RO - (9465-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS