Data/hora: 06/06/2024 16:09:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	23/08/2005	
Data da última atualização: 	23/08/2005	
Autoria: 	FRANCHINI, R. G.	
Título: 	Comparação entre métodos de estimativa da evapotranspiração de referência para diversas localidades do Estado de Mato Grosso do Sul.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	2005.	
Páginas: 	46 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia)- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Dourados.	
Conteúdo: 	Para determinação das necessidades de água para as polantas e o conseqüente manejo de irrigação, é fundamental, o conhecimento da evapotranspiração da cultura (ETc). A obtenção da ETc é feita pelo produto da evapotranspiração de referência (ETo) por um fator denominado coeficiente de cultura (Kc). Diversas pesquisas têm avaliado a integridade de métodos de estimativa da ETo, comparando-os com o método de Penman-Monteith FAO, considerado como padrão. Isto se deve ao  fato de que seu emprego é restringido pela disponibilidade de dados meteorológicos, o que acaba exigindo o uso de métodos mais simples, pois a grande maioria dos dados diários disponíveis é relativa apenas às temperaturas máxima e mínima. Assim, o presente trabalho teve por objetivos: i) comparar diferentes métodos para a estimativa da ETo, para diversas localidades do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a disponibilidade de dados para alimentação dos modelos; ii) desenvolver uma Rede Neural Artificial capaz de estimar a evapotranspiração de referência através de dados climáticos de temperatura do ar diária. Para tanto, foram comparados os valores de ETo determinados pelo método de Penman-Monteith FAO com os valores estimados pelos métodos Penman 1948, FAO24-Radiação, Blaney Criddle-FAO, Hargreaves e Priestley Taylor e pela Rede Neural Artificial. Pode-se concluir que: a) há necessidade de se compor a base de dados climáticos para o Estado de forma a permitir melhores estimativas da ETo; b) Em sete localidades estudadas, por indisponibilidade de dados, foi possível estimar a ETo para os métodos propostos em apenas duas: Dourados e Ponta Porã: para as outras regiões foi possível estimar a ETo apenas pelo método de Hargreaves; c) Os resultados encontrados para Dourados e Ponta Porã indicam excelentes estimativas da ET o para os métodos de Penman 1948 e Blaney Criddle; d) o métodos de Blaney Criddle pode ser utilizado sem correção para a estimativa da ETo tanto para Dourados como para Ponta Porã; e) a ferramenta de inteligência artificial, RNA se treinada adequadamente, é capaz de estimar a evapotranspiração de referência de modo satisfatório, dispondo-se apenas de dados de temperatura do ar; f) através da utilização da rede Neural Artificial para estimativa da evapotranspiração de referência o número de variáveis climáticas e sensores podem ser reduzidos, conservando-se uma ótima estimativa da ETo, através da seleção de um conjunto adequado de variáveis climatológicas; e g) depois de treinada, a equação resultante da RNA pode ser utilizada diretamente, como em outros métodos indiretos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (24922-1) - ADP - TS - -- - T 05/05 -  - 05.00026 - DIS