Data/hora: 01/06/2024 10:22:50

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Data corrente: | 23/01/2009
Data da última atualização: | 16/04/2009
Autoria: | BARREIRA, F. R.; ALMEIDA, T. C. A.; FREITAS, S. P.; CABRAL, L. M. M.; FREIRE JUNIOR, M.
Afiliação: | Fábio Rosa Barreira, UFRJ; Tereza Cristina de Abreu Almeida, UFRJ; Suely Pereira Freitas, UFRJ; Lourdes Maria Corrêa Cabral, CTAA; Murillo Freire Junior, CTAA.
Título: | Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água em filmes de revestimento preparados à base de quitosana e carboxi metil celulose.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA GIULIO MASSARANI DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ARTÍSTICA E CULTURAL DA UFRJ, 30., 2008, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Aplicações; Polímeros.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://www.sigma-foco.scire.coppe.ufrj.br/UFRJ/SIGMA/jornadaIC/publicacao_foco/trabalhos/consulta/relatorio.stm?app=JIC_PUBLICACAO_TRABALHO&ano=2008&codigo=24&buscas_cruzadas=ON
Registro original: | Embrapa Agroindústria de Alimentos (CTAA)
Exemplares: | CTAA - (9554-1) - UPC - SP - -- - 2008/027 -  - 2009.00026 - DIS