Data/hora: 03/06/2024 12:22:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	27/07/1996	
Data da última atualização: 	15/03/2023	
Autoria: 	FREITAS, J. A. G. de.	
Título: 	Evapotranspirometro de pesagem por sensor de carga hidraulica: construcao, calibracao e testes.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Recife: UFRPE, 1994.	
Páginas: 	78p.	
Descrição Física: 	Anexos e 2 plantas	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao Mestrado	
Conteúdo: 	Descreve a construcao e calibracao de um evapotranspirometro de pesagem hidraulica no municipio de Serra Talhada, PE. O aparelho e composto de um tanque interno de fibra/cimento de forma circular, com um volume de 1,0 m3, preenchido com solo e com sua superficie plantada com grama Cynodon dactylon. E inserido em outro, escavado no solo e com paredes de concreto e alvenaria. A profundidade e suficiente para que a borda de ambos fique renta a superficie do solo. O sistema de pesagem consiste de tres travesseiros hidraulicos construidos com segmentos de mangueira flexivel de borracha de butil-nylon de 100mm de diametro, preenchidos com agua e ligados entre si por tubos plasticos, terminando numa columa manometrica.	
Palavras-Chave: 	Construction; Evapotranspirometer; Hydraulic lysimetery; Physical; Requirement; Uso.	
Thesagro: 	Água; Evapotranspiração; Física; Sistema de Irrigação; Solo.	
Thesaurus Nal: 	calibration; evapotranspiration; irrigation; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (24091-1) - ADD - TS - PP - 24/1994 -  - 1994.00024 - DIS