Data/hora: 01/06/2024 23:53:24

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 21/08/2002
Data da última atualização: | 07/06/2018
Autoria: | FREITAS, P. S. L.; MANTOVANI, E. C.; COSTA, L. C.; SEDIYAMA, G. C.
Afiliação: | Embrapa Milho e Sorgo.
Título: | Influência da uniformidade de aplicação de água e da lámina de irrigação na produção da cultura do milho.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 31., 2002, Salvador. A engenharia agrícola para o desenvolvimento sustentável: água, energia e meio ambiente: anais. Salvador: SBEA, 2002.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se, no experimento, os efeitos de duas uniformidades, uma alta (>80%) e a outra baixa (<70%), com o coeficiente de uniformidade de Christiansen de aproximadamente 82 e 67%, respectivamente, na aplicação da lámina d´água por meio de um sistema de irrigação por aspersão convencional e cinco láminas d´água na cultura do milho. O tratamento com a lámina d´água adequada foi denominado de L1, e os demais L2, L3, L4 e L5 receberam láminas d´água relativas ao tratamento L1, da seguinte forma: 50, 75, 125 e 150%, respectivamente. A semeadura foi realizada no dia 17 de maio e a colheita no dia 23 de novembro de 1999. Utilizou-se o cultivar BR 201. A uniformidade de aplicação de água, 84 e 67%, para o tratamento L1A e L1B, respectivamente, influenciou a produtividade da cultura do milho, sendo estas de 6.360 e 4.675 kg ha-1, respectivamente.
Palavras-Chave: | Aplicacao; Lamina; Maize; Uniformidade; Uniformity.
Thesagro: | Irrigação; Milho; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | depth; irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/51110/1/Influencia-unifeormidade.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (13814-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS