Data/hora: 14/06/2024 19:14:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	19/11/1998	
Data da última atualização: 	27/08/2018	
Autoria: 	HEINEMAMN, A. B.; FRIZZONE, J. A.; PINTO, J. M.; FEITOSA FILHO, J. C.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Influencia da altura do emissor na uniformidade de distribuicao da agua de um sistema pivo central.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 9, p. 1487-1491, set. 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um sistema de irrigacao deve possibilitar o manejo da agua com a maxima eficacia. Para tal, e necessario avaliar o desempenho do sistema de operacao. Um dos parametros utilizados na avaliacao e a uniformidade de distribuicao da agua, a qual e representada pelo coeficiente de uniformidade, de Christiansen (CUC). Os valores de CUC obtidos em ensaios de campo sao afetados por diversos fatores. Este trabalho teve como objetivo analisar a influencia do numero de linhas radiais e da altura dos emissores em relacao a superficie de captacao desses emissores, no valor do coeficiente de uniformidade de distribuicao da agua em um sistema de irrigacao do tipo pivo central. Foram utilizadas tres alturas de emissores (1,10 m, 1,65 m e 3,20 m) e quatro variacoes de numero de linhas radiais de coletores (uma, duas, tres e quatro). A analise dos resultados revelou diferenca estatistica, pelo teste de Tuckey, a 5% de probabilidade, em relacao aos valores de CUC obtidos nas tres alturas de emissores. Observou-se a importancia do uso de duas linhas radiais de coletores, em avaliacoes de um sistema de pivo central no campo.	
Palavras-Chave: 	Distribuicao; Irrigacao pivo central.	
Thesagro: 	Água.	
Thesaurus Nal: 	sprinkler irrigation; water distribution.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7347/1/OPB1139.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7347-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS