Data/hora: 15/06/2024 11:58:52

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 17/03/2006
Data da última atualização: | 17/03/2006
Autoria: | SOUSA, V. F. de; FRIZZONE, J. A.; FOLEGATTI, M. V.; VIANA, T. V. de A.
Afiliação: | EMBRAPA- CPAMN.
Título: | Eficiência do uso da água pelo maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 9, n. 3, p. 302-306, jul./set. 2005.
ISSN: | 1415-4366
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação na eficiência do uso da água (EUA) pelo maracujazeiro amarelo, associados com doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Fazenda Areão da ESALQ/USP,  Piracicaba, SP (22°42'30" e 47°38'00" W). Os níveis de irrigação foram determinados com base no balanço médio de entrada e saída de água em quatro lisímetros (L), equivalentes a 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 de L, respectivamente. As doses de K2O (kg planta-¹ ano-¹) foram: ) (K0), 0,225 (K1), 0,450 (K2), 0,675 (K3) e 0,900 (k4). A EUA foi determinada pela relação entre a produtividade comercial (PC) do maracujazeiro e os diferentes níveis de água (V). Os maiores (34,05 kg ha-¹ L-¹) e os menores (7,85 kg ha-¹ L-¹) valores de EUA pelo maracujazeiro, foram obtidos com os respectivos menores e maiores volumes de água aplicados. O aumento da água aplicada no maracujazeiro reduziu a EUA, enquanto o simples aumento da produtividade em função da quantidade de água aplicada não otimizou o recurso água. A EUA pelo maracujazeiro amarelo aumenta com a elevação das doses de potássio aplicadas via fertirrigação.
Palavras-Chave: | manejo de fertirrigação.
Thesagro: | Irrigação Localizada; Passiflora Edulis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (22609-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS