Data/hora: 15/06/2024 03:44:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/10/1998	
Data da última atualização: 	31/07/2019	
Autoria: 	HEINEMANN, A. B.; FRIZZONE, J. A.; PINTO, J. M.; FEITOSA FILHO, J. C.	
Afiliação: 	ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN, Universidade de São Paulo/Escola de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ; JOSÉ ANTÔNIO FRIZZONE, Universidade de São Paulo/Escola de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ; JOSÉ MARIA PINTO, Universidade de São Paulo/Escola de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ; JOSÉ CRISPINIANO FEITOSA FILHO, Universidade de São Paulo/Escola de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ.	
Título: 	Influência da altura do emissor na uniformidade de distribuição da água de um sistema pivô central.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 9, p. 1487-91, set. 1998.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Influence of sprinkler height on the uniformity of water distribution of a central pivot system.	
Conteúdo: 	Um sistema de irrigacao deve possibilita o manejo da agua com a maxima eficacia. Para tal, e necessario avaliar o desempenho do sistema em operacao. Um dos parametros utilizados na avaliacao e a uniformidade de distribuicao da agua, a qual e representada pelo coeficience de uniformidade, de Christiansen (CUC). Os valores de CUC obtidos em ensaios de campo sao afetados por diversos fatores. Este trabalho teve como objetivo analisar a influencia do numero de linhas radiais e da altura dos emissores em relacao a superficie de captacao desses emissores, no valor do coeficiente de uniformidade de distribuicao da agua em um sistema de irrigacao do tipo pivo central. Foram utilizadas tres alturas de emissores (1,10m, 165m e 3,20m) e quatro variacoes de numero de linhas radiais de coletores (uma, duas, tres e quatro). A analise dos resultados revelou diferenca estatistica, pelo teste de Tuckey, a 5% de probabilidade, em relacao aos valores de CUC obtidos nas tres alturas de emissores. Observou-se a importancia do uso de duas linhas radiais de coletores, em avaliacoes de um sistema pivo central no campo.	
Palavras-Chave: 	Central pivot systems; Coefficient of uniformity; Coeficiente de uniformidade.	
Thesagro: 	Irrigação; Pivô Central.	
Thesaurus Nal: 	irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/44891/1/INFLUENCIA-DA-ALTURA-DO-EMISSOR.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (7905-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - 630.7208 - DIS