Data/hora: 08/06/2024 19:05:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	18/12/1995	
Data da última atualização: 	17/02/2020	
Autoria: 	FRIZZONE, J. A.	
Título: 	Funções de resposta do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao uso de nitrogênio e lamina de irrigação	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba: ESALQ, 1986.	
Páginas: 	133p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Doutorado.	
Conteúdo: 	Com o objetivo de estudar o efeito da lamina de agua aplicada, da adubacao nitrogenada e da interacao destes fatores sobre o rendimento economico e componentes da producao do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), um experimento foi conduzido com a cultivar carioca, no campo experimental da UNESP, Campus de Ilha Solteira, SP. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com parcelas subdivididas, com quatro repeticoes. Os tratamentos constaram da combinacao de seis laminas de agua, localizadas nas parcelas e seis doses de nitrogenio localizadas nas subparcelas. A aplicacao de agua foi realizada atraves de um equipamento de aspersao disposto no campo segundo o "sistema de aspersao em linha". As irrigacoes foram controladas em funcao da evaporacao acumulada no tanque "Classe A" (ECA), aplicando-se agua sempre que ECA atingiu 50mm. A parcela W1 recebeu, em cada irrigacao, uma lamina de agua igual a 100% de ECA. Atraves das analises dos resultados obtidos concluiu-se que: - A aplicacao de agua e nitrogenio aumentaram o rendimento de graos segundo uma relacao quadratica, sendo significativas as interacoes entre os fatores. O peso medio de 100 graos, o numero medio de graos por vagem e de vagens por planta aumentaram com a aplicacao de agua e nitrogenio, contudo as interacoes entre agua e nitrogenio nao foram significativas. - A analise conjunta dos fatores agua e nitrogenio mostrou que o maximo rendimento de graos estimado foi alcancado com a aplicacao de 570,4 m de agua e 117,4 kg/ha-1 de nitrogenio. - Para uma dada relacao entre os precos da agua e do produto, a maior lamina de agua economicamente otima ocorreu quando se aplicou 90gk/ha-1 de nitrogenio. A inviabilidade economica da irrigacao foi atingida mais rapidamente quando nao se utilizou adubacao nitrogenada. - Para uma dada relacao entre os precos do nitrogenio e do produto, a maxima receita liquida pode ser atingida com a aplicacao de uma lamina de agua de 534mm e com a correspondente dose de nitrogenio economicamente otima. A inviabilidade economica da adubacao nitrogenada foi atingida mais rapidamente na menor lamina de agua aplicada (105mm). - O maximo rendimento relativo de graos foi obtido no regime de irrigacao manejado a -1,9 bar, correspondendo a uma frequencia de irrigacao de 6 dias.	
Palavras-Chave: 	Bean; Caupi; Efeito; Effect.	
Thesagro: 	Adubação; Feijão; Irrigação; Nitrogênio; Phaseolus Vulgaris; Rendimento.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; nitrogen.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (3006-1) - ADC - TS - PP - T 37/86 -  - 1986.00037 - DIS
CPAMN-UEPP - (6340-1) - ADD - TS - PP - TS 016/1986 -  - TS016/1986 - DIS
CNPT - (30183-1) - ADD - TS - -- - TS-0603 -  - 0603 - DIS